{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["جدول أعمال الصيانة المنزلية"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"جدول أعمال الصيانة المنزلية","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["جدول أعمال الصيانة المنزلية"]
["هذه قائمة مبدئية، قد ترغب في إضافة عناصر أو إزالتها عن طريق إدراج صفوف وحذفها في ورقة العمل هذه."]
["كل ثلاثة شهور",null,"آخر تاريخ تمت فيه الصيانة"]
["أعمال السباكة"]
["الصنبور والدش","فحص الصنابير الداخلية والخارجية للتأكد من عدم وجود تسريبات. تنظيف المكيفات. استبدال الغسالات إذا لزم الأمر."]
["المصارف","التنظيف ببيكربونات الصودا. سكب المياه في المصارف غير المستخدمة."]
["الأنابيب","معاينة الأنابيب الخارجية بحثاً عن الثقوب."]
["المطبخ والحمام","فحص المكان بحثاً عن الثقوب."]
["دورات المياه","فحص دورات المياه لضمان الأداء وبحثاً عن الثقوب."]
["سخانات المياه","فحص المنطقة المحيطة بسخان المياه بحثاً عن الثقوب. في حالة وجود ماء عسر يجب تصريف من 1-2 جالون من المياه."]
["داخلياً"]
["الحجرات والزخارف الخشبية","الدهان بطلاء واق للخشب."]
["الأبواب الداخلية","تشحيم المفصلات."]
["باب المرآب","أدوات التشحيم. آلية المعاينة للحركة الحرة."]
["مجاري الأبواب والشبابيك","فحص المجاري للتأكد من أنها مفتوحة. تنظيف الأوساخ والأتربة. والشرائح الخشبية وبكرات التشحيم."]
["القبو والمساحات الخالية","الفحص بحثاً عن شقوق أو أية علامة تدل على التصدع أو الثقوب. الفحص بحثاً عن وجود نمل أبيض أو أية حشرات آكلة للخشب."]
["تجانب السيراميك","الفحص وتنظيف الرواسب."]
["الأجهزة الكهربائية"]
["نظام التبريد والتسخين","تنظيف المرشحات واستبدالها إذا لزم الأمر."]
["شفاط المطبخ","إزالة المرشح وتنظيفه. تنظيف الدهون المتراكمة على المروحة المنزلية."]
["الثلاجة","تنظيف التراب من أعلاها. تنظيف وعاء التصريف. تنظيف الفريزر وإزالة الثلج إذا لزم الأمر."]
["غسالة الأطباق","الفحص بحثاً عن ثقوب."]
["أسلاك الكهرباء والمقابس","الفحص للتأكد من أنها ليست بالية أو أصابها التلف. الاستبدال إذا لزم الأمر."]
["جهاز الكشف عن الدخان","الفحص للتأكد من عمله بشكل سليم واستبدال البطاريات إذا لزم الأمر."]
["مفاتيح قطع التيار GFI","الفحص للتأكد من صلاحية عملها."]
["خارجياً"]
["الأساس","معاينة المناطق المرئية والمصارف والقنوات بحثاً عن شقوق أو ثقوب أو تلفيات."]
["الواجهة","الفحص للتأكد من التصريف السليم. "]
["المسلح والأسفلت","تنظيف الزيوت والدهون."]
["الخريف",null,"آخر تاريخ تمت فيه الصيانة"]
["أعمال السباكة"]
["إغلاق الصمامات-أعمال السباكة","المعاينة للتأكد من أنها تعمل بشكل سليم."]
["الصنابير الخارجية","التصريف."]
["سخانات المياه","جعل الماء الساخن يتدفق لإزالة الرواسب المتراكمة."]
["صنابير أجهزة التدفئة","الفحص للتأكد من تدفق المياه بشكل سليم. إذا حدث انخفاض في تدفق المياه، يجب القيام بتنظيف مرشحات جهاز التدفئة. في أثناء أول شهرين قد تتطلب صنابير أجهزة التدفئة عمليات تنظيف متكررة."]
["داخلياً"]
["السطح","الفحص بحثاً عن أية ثقوب. فحص المادة العازلة وإزالتها أو إضافتها إذا لزم الأمر. الفحص للتأكد من عدم وجود طيور أو حيوانات أليفة إلى آخره. الفحص للتأكد من أن التهوية سليمة."]
["الأسطح","معاينة الفجوات الموجودة في البالوعات والرشاشات. إعادة الحقن إذا تطلب الأمر ذلك."]
["المناطق المتجانبة","المعاينة للتأكد من عدم وجود نتوءات بالجبس. إعادة الحقن بالجبس إذا لزم الأمر."]
["أبواب الحمامات/تقفيلات حوض الاستحمام","المعاينة للتأكد من صلاحيتها. إجراء تعديلات إذا لزم الأمر. معاينة الجبس وإعادة الحقن إذا لزم الأمر."]
["عوامل التعرية","فحص السدود حول النوافذ والأبواب. تفحص مقاطع النوافذ والأبواب. إجراء التعديلات أو الاستبدال إذا لزم الأمر."]
["الأبواب المقطعية للمرآب","ضبط الحركة والشد."]
["حجرة إطفاء الحرائق","معاينة المداخن. التنظيف إذا لزم الأمر. فحص الطوب والمادة اللاصقة الخاصين بحجرة الإطفاء للتأكد من خلوها من الشقوق أو التلفيات. "]
["الأدوات الكهربائية"]
["نظام التسخين","خدمة نظام التسخين ومضخات الحرارة."]
["نظام التبريد","إزالة أية كتل من الوحدات المحيطة بنظام التبريد والقيام بتنظيفه بخرطوم المياه. إزالة جهاز التكييف الشباك أو حمايته بغطاء لا يتأثر بالجو. تنظيف المرشحات واستبدالها إذا لزم الأمر."]
["أسلاك الثلاجة","التنظيف."]
["الأجهزة الحرارية","المعاينة والقيام بأية خدمات صيانة إذا لزم الأمر."]
["خارجياَ"]
["سطح المنزل","الفحص بحثاً عن ثقوب. وفحص الأسطح الخشبية للتأكد من أنها غير تالفة أو أنها كاملة. فحص المصارف والتأكد من عدم وجود أعشاش للطيور ومن عدم وجود حشرات. وفحص المداخن والمصارف والمناور بحثاً عن الثقوب."]
["المدفئة","التنظيف والفحص للتأكد من عدم وجود طوب متهالك وللتأكد من وجود المادة اللاصقة. الفحص بحثاً عن الثقوب. الفحص بحثاً عن وجود أعشاش للطيور والحشرات."]
["القنوات والمصارف","تنظيف القنوات وفحصها للتأكد من عدم وجود ثقوب أو من محاذاتها أو من عدم وجود عطب."]
["الجدران الخارجية","الفحص بحثاً عن الطوب المتهالك والمادة اللاصقة. فحص ألواح الجدران الخارجية للتأكد من عدم وجود عطب أو عفن. فحص المساحات المطلية للتأكد من أن الطلاء لم ينفصل إلى قشور."]
["الواجهة","تهذيب الشجيرات المحيطة بالجدران. إزالة الأغصان المهذبة أو الفروع أو الكتل التي من الممكن أن تجذب الحشرات (لا يجب أن تقترب الشجيرات أو الأغصان من المنزل لأقل من 3 بوصة). المحافظة على التدرج."]
["المسلح والأسفلت","الفحص للتأكد من عدم وجود ثقوب أو تهالك. سد الشقوق بها أو إصلاحها إذا لزم الأمر."]
["نظام البحث عن التعفنات","اختبار نظام التعفن عند التصريف للتأكد من تدفق المياه ومن عدم وجود رائحة. القيام بسباكة التنك سنوياً."]
["أثاث الحديقة والفناء الخارجي","التنظيف والتخزين أو التغطية بمادة لا تتأثر بالعوامل الجوية."]
["الربيع",null,"آخر تاريخ تمت فيه الصيانة"]
["أعمال السباكة"]
["سخان المياه","جعل الماء الساخن يتدفق لإزالة الرواسب المتراكمة."]
["داخلياً"]
["السطح","الفحص للتأكد من عدم وجود ثقوب. فحص المواد العازلة وإزالتها أو إضافتها إذا لزم الأمر. المعاينة بحثاً عن الطيور والحيوانات الأليفة إلى آخره. فحص التهوية الملائمة."]
["الأسطح","معاينة الفجوات الموجودة في البالوعات والرشاشات. إعادة الحقن إذا تطلب الأمر ذلك."]
["المناطق المتجانبة","المعاينة بحثاً عن الجبس المهترئ أو حقن المكان. إعادة الحقن إذا لزم الأمر."]
["أبواب الحمامات/تقفيلات أحواض الاستحمام","المعاينة للتأكد من ملائمتها. إجراء تعديلات إذا لزم الأمر. معاينة الجبس وإعادة الحقن إذا لزم الأمر."]
["عوامل التعرية","فحص الجبس الموجود حول النوافذ والأبواب. فحص الحجاب السلكي المثقب الموجود على النوافذ والأبواب. إجراء تعديلات أو الاستبدال إذا لزم الأمر."]
["الأدوات الكهربائية"]
["نظام التسخين والتبريد","معاينة الفرن الرئيسي: البحث عن الصدأ وقياس معدل تبادل الحرارة ولون الشعلة وملاحظة أية أصوات أو روائح غريبة وفحص حالة التهوية. إزالة التكلسات من حول الوحدات."]
["قواطع الدائرة الكهربية ","الفحص."]
["الثلاجة","تنظيف الأنابيب."]
["خارجياً"]
["الأسطح","تنظيف المناطق المتعفنة ومعالجة المياه الملوثة والمتعفنة والموجود بها فطريات."]
["السطح","التنظيف. فحص الثقوب. فحص الألواح الخشبية المعطوبة أو المفقودة أو غير المثبتة. فحص أية فتحة أو كوة موجود بها طيور أو حشرات. فحص الصفائح المعدنية الموجودة حول الألواح الخشبية الخاصة بالسطح والفتحات والمناور للتأكد من أنها خالية من أية ثقوب."]
["المدفئة","التنظيف وفحص الطوب المتهالك وفحص المادة اللاصقة. الفحص للتأكد من عدم وجود ثقوب. الفحص للتأكد من عدم وجود عش للطيور والحشرات."]
["البالوعات والمصارف","التنظيف والفحص للتأكد من عدم وجود ثقوب بها أو من عدم صفها بالشكل الملائم أو من أنها غير تالفة."]
["النوافذ.","التنظيف."]
["الجدران الخارجية","الفحص بحثاً عن الطوب المتهالك والمادة اللاصقة. فحص تجانب الطوب للتأكد من أنه غير تالف أو متعفن. فحص المساحات التي تم طلاؤها للتأكد من أن الطلاء لم ينفصل إلى قشور."]
["الواجهة","تهذيب الشجيرات المحيطة بالجدران. إزالة الأغصان أو الفروع أو الكتل التي من الممكن أن تجذب الحشرات (لا يجب أن تقترب الشجيرات أو الأغصان من المنزل لأقل من 3 بوصة). المحافظة على التدرج."]
["المسلح والأسفلت","الفحص للتأكد من عدم وجود شقوق أو تآكل. سد الشقوق أو الإصلاح إذا لزم الأمر."]