{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Plán údržby rodinného domu"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Plán údržby rodinného domu","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Plán údržby rodinného domu"]
["Toto je výchozí seznam. Vložením nebo odstraněním řádků na tomto listu můžete přidat nebo odebrat položky."]
["Čtvrtletně",null,"Naposledy provedeno"]
["Vodoinstalace"]
["Baterie a sprchové růžice","Zkontrolovat vnitřní a vnější část baterií, zda nedochází k únikům. Vyčistit perlátory. V případě potřeby vyměnit těsnění."]
["Odpady","Vyčistit uhličitanem sodným. Propláchnout vodou nepoužívané odpady."]
["Trubky","Zkontrolovat viditelné trubky, zda nedochází k únikům."]
["Kuchyňská linka a koupelnová skříňka","Zkontrolovat, zda nedochází k únikům."]
["WC","Zkontrolovat stabilitu a zda nedochází k únikům."]
["Ohřívač vody","Zkontrolovat prostor kolem ohřívače, zda nedochází k únikům. V případě tvrdé vody odčerpat 4-7 litrů vody."]
["Interiér"]
["Dřevěný nábytek a vybavení","Použít prostředek na ochranu dřeva."]
["Interiérové dveře","Promazat závěsy."]
["Garážová vrata","Promazat kovové součásti. Ověřit bezproblémové fungování mechanismu."]
["Kování oken a dveří","Zkontrolovat, zda jsou odvodňovací štěrbiny průchodné. Odstranit špínu a prach. Promazat kolečka a západky."]
["Suterén nebo dutina pod podlahou","Zkontrolovat, zda nedochází k praskání či se neobjevují známky vlhkosti nebo zatékání. Zkontrolovat, zda se nevyskytují červotoči."]
["Keramické kachličky","Vyhledat a odstranit vodní kámen."]
["Elektrické přístroje a zařízení"]
["Sytém topení a klimatizace","Vyčistit a v případě potřeby vyměnit filtry."]
["Kuchyňský odsávač","Vyjmout a vyčistit filtr. Odstranit akumulované mastné usazeniny z pláště odsávače."]
["Chladnička","Odstranit prach z horní strany. Vyčistit odpadovou nádržku chladničky. V případě potřeby vyčistit a rozmrazit mrazicí skříň."]
["Myčka nádobí","Zkontrolovat, zda nedochází k únikům."]
["Kabeláž, elektrické šňůry a zástrčky","Zkontrolovat, zda nedošlo k únavě nebo poškození materiálu. V případě potřeby vyměnit."]
["Detektor kouře","Test správného fungování a v případě potřeby výměna baterií."]
["Svorky proudového chrániče","Test správného fungování."]
["Exteriér"]
["Základy","Zkontrolovat viditelné části, větrací otvory a potrubí, zda neobsahují praskliny, nedochází k zatékání nebo nejsou blokované."]
["Terénní úpravy","Zkontrolovat správné odvodňování."]
["Beton a asfalt","Odstranit olej a mastnotu."]
["Podzim",null,"Naposledy provedeno"]
["Vodoinstalace"]
["Hlavní uzávěry","Test správného fungování."]
["Venkovní ventily","Odčerpat."]
["Ohřívač vody","Vypustit horkou vodu a odstranit akumulované usazeniny."]
["Perlátory kohoutků","Zkontrolovat správný průtok vody. Je-li průtok slabší, vyčistit sítka perlátorů. Během prvních dvou měsíců mohou perlátory kohoutků vyžadovat častější čištění."]
["Interiér"]
["Podkroví","Ověřit, zda se neobjevují známky zatékání. Zkontrolovat izolaci a v případě potřeby ji odebrat nebo doplnit. Ověřit, zda se nevyskytují ptáci, veverky, kuny apod. Zkontrolovat, zda je ventilace dostatečná."]
["Pracovní plochy","Zkontrolovat, zda umývadla a zadní ochranné plochy neobsahují praskliny. V případě potřeby utěsnit."]
["Obložené plochy","Zkontrolovat, zda někde není uvolněno nebo nechybí cementové lepidlo nebo tmel. V případě potřeby přilepit nebo utěsnit."]
["Sprchové dveře/zástěna kolem vany","Zkontrolovat správné usazení. V případě potřeby upravit. Zkontrolovat tmel a v případě potřeby obnovit."]
["Těsnění","Zkontrolovat tmel a těsnění kolem oken a dveří. V případě potřeby upravit nebo nahradit."]
["Článkové garážové dveře","Upravit pohyblivost a napnutí."]
["Krb","Zkontrolovat kouřové kanály. V případě potřeby vyčistit. Zkontrolovat zdivo krbu, zda neobsahuje praskliny či jiné poškození. "]
["Elektrické přístroje a zařízení"]
["Topný systém","Provést údržbu topného systému a topné pumpy."]
["Chladicí systém","Odstranit suť z okolí jednotek a vyčistit prostor zahradní hadicí. Sejmout okenní klimatizaci nebo ji ochránit krytem proti povětrnostním vlivům. V případě potřeby vyčistit a vyměnit filtry."]
["Výparník chladničky","Vyčistit."]
["Palivové přístroje","Zkontrolovat a v případě potřeby opravit."]
["Exteriér"]
["Střecha","Zkontrolovat, zda nedochází k zatékání. Zkontrolovat, zda se nevyskytují poškozené, uvolněné nebo chybějící krytinové desky. Zkontrolovat, zda se v průduších a žaluziových větrácích nevyskytují ptáci, hnízda, veverky nebo hmyz. Zkontrolovat lemování kolem střešních potrubních svodů, průduchů a světlíků."]
["Komín","Vyčistit a zkontrolovat, zda neobsahuje zdivo ve špatném stavu. Zkontrolovat, zda nedochází k únikům. Zkontrolovat, zda se nevyskytují ptáci, hnízda, veverky nebo hmyz."]
["Okapy a svody","Vyčistit a zkontrolovat, zda nedochází k únikům, zda jsou správně sestaveny a zda nedošlo k poškození."]
["Vnější zdi","Zkontrolovat, zda neobsahují zdivo ve špatném stavu. Zkontrolovat, zda obvodový plášť není poškozen nebo nedochází k zahnívání. Zkontrolovat, zda se neodlupují natřené plochy."]
["Terénní úpravy","Odstranit křoviny kolem zdí. Odstranit větve stromů nebo suť, které by mohly přitahovat hmyz (stromy i křoviny by měly být od domu vzdáleny minimálně 8 cm). Zarovnat terén."]
["Beton a asfalt","Zkontrolovat, zda neobsahuje pukliny nebo jiné poškození. V případě potřeby utěsnit nebo opravit."]
["Septik","Ověřit, zda v drenážním poli septiku nedochází k zatopení nebo k šíření zápachu. Jímku každoročně vyčerpat."]
["Zahradní nábytek","Vyčistit a uložit nebo přikrýt materiálem odolným proti povětrnostním vlivům."]
["Jaro",null,"Naposledy provedeno"]
["Vodoinstalace"]
["Ohřívač vody","Vypustit horkou vodu a odstranit akumulované usazeniny."]
["Interiér"]
["Podkroví","Ověřit, zda se neobjevují známky zatékání. Zkontrolovat izolaci a v případě potřeby ji odebrat nebo doplnit. Ověřit, zda se nevyskytují ptáci, veverky, kuny apod. Zkontrolovat, zda je ventilace dostatečná."]
["Pracovní plochy","Zkontrolovat, zda umývadla a zadní ochranné plochy neobsahují praskliny. V případě potřeby utěsnit."]
["Obložené plochy","Zkontrolovat, zda někde není uvolněno nebo nechybí cementové lepidlo nebo tmel. V případě potřeby přilepit nebo utěsnit."]
["Sprchové dveře/zástěna kolem vany","Zkontrolovat správné usazení. V případě potřeby upravit. Zkontrolovat tmel a v případě potřeby obnovit."]
["Těsnění","Zkontrolovat tmel a těsnění kolem oken a dveří. V případě potřeby upravit nebo nahradit."]
["Elektrické přístroje a zařízení"]
["Systém topení a klimatizace","Celková kontrola kotle: ověřit, zda nedochází k rezavění, zda se nevyskytuje kotelní kámen na výměníku tepla a zda má plamen správnou barvu; ověřit, zda se neobjevují neobvyklé zvuky nebo zápachy; a zkontrolovat stav ventilace. Odstranit suť v okolí jednotek."]
["Jističe ","Vyzkoušet."]
["Chladnička","Vyčistit výparník."]
["Exteriér"]
["Podlahy","Odstranit plísní napadené plochy a ošetřit skvrny od vody, plísně a houby."]
["Střecha","Vyčistit. Zkontrolovat, zda nedochází k zatékání. Zkontrolovat, zda se nevyskytují poškozené, uvolněné nebo chybějící krytinové desky. Zkontrolovat, zda se v průduších a žaluziových větrácích nevyskytují ptáci, hnízda, veverky nebo hmyz. Zkontrolovat lemování kolem střešních potrubních svodů, průduchů a světlíků."]
["Komín","Vyčistit a zkontrolovat, zda neobsahuje zdivo ve špatném stavu. Zkontrolovat, zda nedochází k únikům. Zkontrolovat, zda se nevyskytují ptáci, hnízda, veverky nebo hmyz."]
["Okapy a svody","Vyčistit a zkontrolovat, zda nedochází k únikům, zda jsou správně sestaveny a zda nedošlo k poškození."]
["Okna","Umýt."]
["Vnější zdi","Zkontrolovat, zda neobsahují zdivo ve špatném stavu. Zkontrolovat, zda obvodový plášť není poškozen nebo nedochází k zahnívání. Zkontrolovat, zda se neodlupují natřené plochy."]
["Terénní úpravy","Odstranit křoviny kolem zdí. Odstranit větve stromů nebo suť, které by mohly přitahovat hmyz (stromy i křoviny by měly být od domu vzdáleny minimálně 8 cm). Zarovnat terén."]
["Beton a asfalt","Zkontrolovat, zda neobsahuje pukliny nebo jiné poškození. V případě potřeby utěsnit nebo opravit."]