{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["ΤΡΙΜΗΝΙΑΊΑ","ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ","ΆΝΟΙΞΗ"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ΤΡΙΜΗΝΙΑΊΑ","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ"]
[null,"ΤΡΙΜΗΝΙΑΊΑ",null,null,"Ημερομηνία τελευταίας ολοκλήρωσης"]
[null,"Κατηγορία","Δραστηριότητα","Περιγραφή","Ημερομηνία 1","Ημερομηνία 2","Ημερομηνία 3"]
[null,"Υδραυλικά","Βρύσες και κεφαλές ντους","Ελέγξτε τις εσωτερικές και τις εξωτερικές βρύσες για διαρροές. Καθαρίστε τους αεριστήρες. Αντικαταστήστε τις ροδέλες εάν είναι απαραίτητο."]
[null,"Εσωτερικό","Ξύλινα ντουλάπια και διακοσμητικά","Εφαρμόστε ένα προστατευτικό ξύλου."]
[null,"Ηλεκτρολογικά και συσκευές","Πρίζες GFI","Ελέγξτε για σωστή λειτουργία."]
[null,"Εξωτερικό","Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων","Ελέγξτε για σωστή αποστράγγιση. "]
[null,"Εσωτερικό","Εσωτερικές πόρτες","Λιπάνετε τους μεντεσέδες."]

{"sheet":"ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ",null,null,"Ημερομηνία τελευταίας ολοκλήρωσης"]
[null,"Κατηγορία","Δραστηριότητα","Περιγραφή","Ημερομηνία 1","Ημερομηνία 2","Ημερομηνία 3"]
[null,"Υδραυλικά","Βαλβίδες διακοπής υδραυλικών εγκαταστάσεων","Ελέγξτε για σωστή λειτουργία."]
[null,"Εσωτερικό","Πάγκοι","Έλεγχος για αποκολλήσεις σε νεροχύτες και κάλυμμα. Εφαρμόστε ξανά στεγανοποιητικό υλικό όπου χρειάζεται."]
[null,"Ηλεκτρολογικά και συσκευές","Σύστημα θέρμανσης","Σύστημα θέρμανσης και αντλία θερμότητας."]
[null,"Εξωτερικό","Οροφή","Ελέγξτε για διαρροές. Ελέγξτε αν οι σανίδες της στέγης είναι κατεστραμμένες, έχουν χαλαρώσει ή λείπουν. Ελέγξτε τους αεραγωγούς και τις γρίλιες για πουλιά, φωλιές, σκίουρους και έντομα. Ελέγξτε τη μόνωση γύρω από τις καπνοδόχους, τις οπές εξαερισμού και τους φεγγίτες για τυχόν διαρροές."]
[null,"Εσωτερικό","Πάγκοι","Έλεγχος για αποκολλήσεις σε νεροχύτες και κάλυμμα. Εφαρμόστε ξανά στεγανοποιητικό υλικό όπου χρειάζεται."]

{"sheet":"ΆΝΟΙΞΗ","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"ΆΝΟΙΞΗ",null,null,"Ημερομηνία τελευταίας ολοκλήρωσης"]
[null,"Κατηγορία","Δραστηριότητα","Περιγραφή","Ημερομηνία 1","Ημερομηνία 2","Ημερομηνία 3"]
[null,"Εσωτερικό","Πατάρι","Ελέγξτε για ίχνη διαρροών. Ελέγξτε τη μόνωση και αφαιρέστε ή προσθέστε μόνωση, εάν είναι απαραίτητο. Ελέγξτε για ίχνη από πουλιά, σκίουρους, ρακούν κ.λπ. Ελέγξτε αν ο εξαερισμός λειτουργεί κανονικά."]
[null,"Υδραυλικά","Θερμοσίφωνας","Ξεπλύνετε με ζεστό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν συσσωρευμένα ιζήματα."]
[null,"Ηλεκτρολογικά και συσκευές","Σύστημα θέρμανσης και ψύξης","Γενικός έλεγχος καυστήρα: Ψάξτε για σκουριά, σχηματισμό πλάκας στον εναλλάκτη θερμότητας και ελέγξτε αν το χρώμα της φλόγας είναι κατάλληλο. Παρατηρήστε τυχόν περίεργους ήχους ή μυρωδιές και ελέγξτε την κατάσταση εξαερισμού. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα φθοράς γύρω από τις μονάδες."]
[null,"Εσωτερικό","Πόρτες ντους/καμπίνες μπανιέρας","Ελέγξτε για σωστή προσαρμογή. Ρυθμίστε εάν είναι απαραίτητο. Επιθεωρήστε τη στεγανοποίηση και εφαρμόστε ξανά στεγανοποιητικό υλικό, εάν είναι απαραίτητο."]
[null,"Εξωτερικό","Βεράντες","Τρίψτε τα σημεία με μούχλα και καθαρίστε τυχόν λεκέδες, μούχλα και μύκητες."]