Όχημα εξερεύνησης Curiosity

Οι συνδρομητές του Office μπορούν να προσθέτουν μοντέλα 3D σε έγγραφα και να περιστρέφουν τη γωνία για να εμφανίζουν την κατάλληλη προβολή. Αν δεν έχετε συνδρομή, το έγγραφο απλώς εμφανίζει μία μόνο προβολή.

Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει παραδείγματα διαφορετικών προβολών του ίδιου μοντέλου 3D. Δοκιμάστε να προσαρμόσετε τις προβολές ή να προσθέσετε νέα μοντέλα. Μάθετε πώς.

2011

Το Curiosity εκτοξεύτηκε το 2011 στο πλαίσιο της αποστολής Mars Science Laboratory της NASA και είναι το πιο προηγμένο ερευνητικό όχημα που στάλθηκε ποτέ στον Άρη	Στόχος του Curiosity στον Άρη είναι να ανακαλύψει εάν ο πλανήτης είχε ποτέ τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για να υποστηρίξει μικρές μορφές ζωής, όπως μικρόβια. Στην αρχή της αποστολής του, τα επιστημονικά όργανα του οχήματος εξερεύνησης Curiosity ανακάλυψαν ορυκτές και χημικές ενδείξεις που υποστήριζαν τη θεωρία ότι θα μπορούσε να υπάρξει ζωή στο σκληρό τοπίο του Άρη.

Γνωρίστε το Curiosity

Το Curiosity εκτοξεύτηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στις 26 Νοεμβρίου 2011 με το διαστημικό σκάφος MSL. Ο προορισμός: Το Aeolis Palus στον κρατήρα Γκέιλ του Άρη. Στόχος του είναι η διερεύνηση του κλίματος και της γεωλογίας του Άρη. Στη συνέχεια, τα δεδομένα στέλνονται στη Γη για ανάλυση από την ομάδα MSL.

Μέγεθος

Το όχημα εξερεύνησης έχει περίπου το μέγεθος ενός μικρού αυτοκινήτου. Έχει μήκος 3 μέτρα (χωρίς το βραχίονα), πλάτος 2,7 μέτρα και ύψος 2,2 μέτρα.

Ακτίνα δράσης βραχίονα

2,2 μέτρα

Βάρος

2.000 λίβρες

Χαρακτηριστικά

Γεωλογικό εργαστήριο, κάμερες, ανάρτηση rocker-bogie, λέιζερ εξάτμισης βράχων, θερμοηλεκτρική γεννήτρια και δύο υπολογιστές

Ο φουτουριστικός ρομποτικός βραχίονας του Curiosity
Ο βραχίονας του Curiosity Ο ρομποτικός βραχίονας είναι στιβαρός και πολύ ευέλικτος. Χρησιμοποιείται ως βάση για όργανα που είναι υπεύθυνα για γεωλογικές έρευνες. Ο επεκτάσιμος ρομποτικός βραχίονας έχει 3 αρθρώσεις: ώμος, αγκώνας και καρπός – όπως ακριβώς οι άνθρωποι. Η καταπληκτική ευελιξία του βραχίονα επιτρέπει στο όχημα εξερεύνησης να τοποθετεί τα όργανα εκεί ακριβώς που πρέπει. Στη συνέχεια, τα όργανα αυτά αναλύουν τη στοιχειακή σύνθεση των βράχων και του εδάφους και παίρνουν μικροσκοπικές εικόνες.	ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ CURIOSITY Πέντε συσκευές είναι τοποθετημένες στον πυργίσκο που βρίσκεται στο άκρο του βραχίονα. Η κάμερα (Mars Hand Lens Imager, MAHLI) είναι μία από αυτές τις συσκευές, καθώς και το φασματόμετρο ακτίνων Χ σωματιδίων άλφα (Alpha Particle X-ray Spectrometer, APXS). Αυτά τα δύο ονομάζονται επιτόπια όργανα ή όργανα επαφής. Οι άλλες τρεις συσκευές στον πυργίσκο χρησιμοποιούνται για τη λήψη και την προετοιμασία των δειγμάτων.

MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

Η κύρια αποστολή του MAHLI είναι να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας Mars Science Laboratory να μάθουν από το γεωλογικό ιστορικό του αρειανού τοπίου.

Οι επιστήμονες μπορούν να δουν κοντινά πλάνα των πετρωμάτων, των υφών και των δομών στους βράχους του Άρη, καθώς και το επιφανειακό στρώμα θραυσμάτων και σκόνης των βράχων χρησιμοποιώντας την κάμερα Mars Hand Lens Imager, γνωστή και ως MAHLI. Ο φακός του "χεριού" εστιάζει αυτόματα και βγάζει έγχρωμες φωτογραφίες αντικειμένων με ελάχιστο μέγεθος 12,5 μm (μικρότερο από τη διάμετρο μιας ανθρώπινης τρίχας) με μια κάμερα που έχει πλάτος περίπου 1,5 ίντσα. Το MAHLI λειτουργεί τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, επειδή διαθέτει πηγές λευκού και υπεριώδους φωτός που είναι παρόμοιες με το φως από έναν φακό και μια λάμπα μαυρίσματος, αντίστοιχα. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν το υπεριώδες φως για να προκαλέσουν φθορισμό, ανακαλύπτοντας έτσι ότι το τοπίο στον Άρη σχηματίστηκε από νερό, καθώς έδειξαν ότι υπάρχουν ανθρακικά πετρώματα και εβαπορίτες στον πλανήτη.

CHEMCAM Το ChemCam είναι εξοπλισμένο με ένα ισχυρό ενσωματωμένο λέιζερ που εκπέμπει μια σειρά παλμών για να εξατμίσει τους βράχους και το έδαφος στην επιφάνεια του Άρη. Στη συνέχεια, ο ατμός αναλύεται για να προσδιοριστεί η στοιχειακή σύνθεση. Το όχημα εξερεύνησης χρησιμοποιεί έναν φασματογράφο που μετρά τη σύνθεση του πλάσματος που προκύπτει για να διαβάσει το φως και να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τα πετρώματα στους βράχους. Γνωρίζοντας ποια άτομα υπάρχουν στο βράχο, οι επιστήμονες μπορούν να προσδιορίσουν εάν υπάρχει αλουμίνιο, χαλκός ή βασάλτης. Κατά μέσο όρο, η ομάδα ChemCam ελπίζει να λαμβάνει έως 12 ενδείξεις σύνθεσης κάθε μέρα για επιστημονική ανάλυση. Το λέιζερ χρησιμοποιείται επίσης για να καθαριστούν οι επιφάνειες των βράχων προτού η απομακρυσμένη κάμερα βγάλει λεπτομερείς φωτογραφίες των γεωλογικών χαρακτηριστικών.

Προδιαγραφές οχήματος εξερεύνησης	ΜΑΖΑ 2,7 m 2,2 m mm 3 m Συνολικά 8.463 λίβρες (3.893 κιλά) κατά την εκτόξευση, που αντιστοιχούν στο όχημα εξερεύνησης, το σύστημα καθόδου/προσεδάφισης και τα καύσιμα. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ Επιστημονικό ωφέλιμο φορτίο: 165 λίβρες (75 κιλά) σε 10 όργανα: Φασματόμετρο ακτίνων Χ σωματιδίων άλφα, χημική ανάλυση και κάμερα, χημική και ορυκτολογική ανάλυση, δυναμική φωταύγεια νετρονίων, κάμερα καθόδου στον Άρη, Mars Hand Lens Imager, κάμερα ιστού, ανιχνευτής εκτίμησης ραδιενέργειας, σταθμός περιβαλλοντικής παρακολούθησης οχήματος εξερεύνησης και ανάλυση δειγμάτων στον Άρη

Το Mars Science Laboratory έχει έξι τροχούς ανεξάρτητης κίνησης.
ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΤΟΥ CURIOSITY Παραπάνω είναι ένα μοντέλο ενός από τους έξι τροχούς του οχήματος εξερεύνησης. Έχει διάμετρο 50 εκατοστά και πλάτος 40 εκατοστά, ενώ το ίχνος είναι στοιχισμένο σε σχήμα βέλους, για να αποτρέπεται η ολίσθηση του τροχού. Οι τροχοί κατασκευάζονται με κατεργασία ενός μόνο μπλοκ αλουμινίου.	ΙΧΝΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΒΕΛΟΥΣ Το Curiosityκολλάει προσωρινά σε βαθιά άμμο στην επιφάνεια του Άρη.