Curiosity Rover

Los suscriptores de Office pueden agregar modelos 3D a los documentos y girar el ángulo para mostrar la vista adecuada. Si no tienes una suscripción, en el documento se muestra simplemente una sola vista.

Esta plantilla incluye ejemplos de diferentes vistas del mismo modelo en 3D. Intenta ajustar las vistas o agregar una en modelos nuevos. Obtenga información sobre cómo hacerlo.

2011

Se lanza en 2011 como parte de la misión de Mars Science Laboratory (Laboratorio científico de Marte) de la NASA, Curiosity es el vehículo de investigación más avanzado que se haya enviado a Marte	El objetivo de Curiosity en Marte es descubrir si el planeta alguna vez tuvo las condiciones ambientales adecuadas para permitir formas de vida pequeñas, como microbios. Al inicio de la misión, los instrumentos científicos del Curiosity Rover descubrieron pruebas minerales y químicas que respaldan la teoría de que pudo haber vida en el duro paisaje marciano.

Conoce Curiosity

Curiosity fue lanzado desde Cabo Cañaveral el 26 de noviembre de 2011 en el vehículo espacial MSL. El destino: Aeolis Palus en el cráter Gale de Marte. Su objetivo es investigar el clima y la geología de Marte. Los datos se envían a continuación a la Tierra, donde el equipo de MSL los analiza.

Tamaño

El rover tiene el tamaño de un automóvil pequeño. Tiene 3 metros largo (sin incluir el brazo), 2.7 metros de ancho y 2.2 metros de alto.

Alcance del brazo

2.2 metros

Peso

2,000 libras

Características

Laboratorio de geología, cámaras, suspensión rocker-bogie, láser evaporador de rocas, generador termoeléctrico y dos computadoras integrados

Brazo robótico futurista de Curiosity
Brazo de Curiosity El brazo robótico es resistente y muy maniobrable. Se utiliza para montar instrumentos con los que realizar investigaciones geológicas. El brazo robótico extensible tiene 3 juntas: hombros, codo y muñeca (como los seres humanos). La increíble maniobrabilidad del brazo permite al rover posicionar los instrumentos con precisión donde se necesitan para el trabajo. Entonces, estos instrumentos analizan la composición elemental del suelo y las rocas, y toma imágenes microscópicas.	MANO DE CURIOSITY Cinco dispositivos se montan en la estructura de torre que se encuentra en la punta del brazo. La cámara de objetivo de mano marciana (Mars Hand Lens Imager, MAHLI) es uno de estos dispositivos, junto con el espectrómetro de rayos x de partículas alfa (Alpha Particle X-ray Spectrometer, APXS). Estos dos se conocen como instrumentos in situ o de contacto. Otros tres dispositivos en la estructura se usan para fines de adquisición y preparación de muestras.

MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

La misión principal del MAHLI es ayudar a los miembros del equipo del Laboratorio científico de Marte a aprender sobre la historia geológica del paisaje marciano.

Los científicos son capaces de obtener imágenes de primera mano de minerales, texturas y estructuras en las piedras marcianas, así como en la capa superficial de restos rocosos y polvo mediante el uso de la cámara de objetivo de mano marciana, también conocida como "MAHLI". El objetivo de mano se enfoca automáticamente y toma imágenes a color de características tan pequeñas como 12.5 micras (más pequeñas que el diámetro de un pelo humano) con una cámara que tiene unos 1.5 pulgadas de ancho. La cámara MAHLI funciona tanto de día como de noche porque tiene fuentes de luz blanca y fuentes de luz ultravioleta que son similares a la luz de un flash y a la luz de una lámpara de bronceado. Los científicos usan la luz ultravioleta para inducir la fluorescencia. Esto les permitió descubrir que el paisaje de Marte tomó forma a través del agua, ya que mostró la presencia de minerales carbonatos y evaporíticos en el planeta.

CHEMCAM ChemCam está equipada con un potente láser a bordo que dispara una serie de pulsos para vaporizar la roca y el suelo de la superficie marciana. A continuación, el vapor se analiza para determinar la composición elemental. El rover usa un espectógrafo que mide la composición del plasma resultante para leer la luz y proporcionar detalles sobre los minerales en las rocas. Al conocer qué átomos están presentes en la roca, los científicos pueden determinar la presencia de aluminio, cobre o basalto. En promedio, el equipo de ChemCam espera tomar hasta 12 lecturas de composición diarias para el análisis científico. El láser también usa el láser para despejar las superficies de las rocas antes de usar su cámara remota para tomar imágenes detalladas de las características geológicas.

Rover Especificaciones	MASA 2.2 m mm 2.7 m 3 m 8,463 libras (3,893 kilogramos) totales al inicio, que consisten en el rover, el sistema de descenso y aterrizaje y el combustible. CARGA CIENTÍFICA Carga científica: 165 libras (75 kilogramos) en 10 instrumentos: el espectómetro de rayos X de partículas alfa, Chemistry and Camera, Chemistry and Mineralogy, Dynamic Albedo of Neutrons, la cámara Mars Descent Imager, la cámara Mars Hand Lens Imager, Mast Camera, el detector Radiation Assessment Detector, la estación de control ambiental del rover y el conjunto de instrumentos Sample Analysis at Mars

El laboratorio científico de Marte tiene seis ruedas con tracción individual.
RUEDAS DEL CURIOSITY Arriba hay un modelo de una de las seis las ruedas de vuelo del rover. Tiene 50 cm de diámetro y 40 cm de ancho y el "dibujo" se alinea en forma de cheurón para evitar la rueda patine. Las ruedas están mecanizadas a partir de un único bloque de aluminio.	PATRÓN DE HUELLA DE CHEURÓN Curiosity se queda temporalmente atascado en arena profunda en la superficie de Marte.