{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["KORD KVARTALIS","SÜGIS","KEVAD"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"KORD KVARTALIS","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"KODUSTÖÖDE AJAKAVA"]
[null,"KORD KVARTALIS",null,null,"Viimane täitmiskuupäev"]
[null,"Kategooria","Tegevus","Kirjeldus","1. kuupäev","2. kuupäev","3. kuupäev"]
[null,"Torutööd","Segistid ja dušiotsikud","Veendu, et sise- ja välisegistites pole lekkeid. Puhasta õhustid. Vajaduse korral vaheta seibid välja."]
[null,"Sisetööd","Puitmööbel ja viimistlus","Kanna peale puidukaitse."]
[null,"Elekter ja seadmed","Pistikupesad","Kontrolli õiget töötamist."]
[null,"Välitööd","Maastikukujundus","Kontrolli kanalisatsiooni. "]
[null,"Sisetööd","Siseuksed","Määri hinged."]

{"sheet":"SÜGIS","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"SÜGIS",null,null,"Viimane täitmiskuupäev"]
[null,"Kategooria","Tegevus","Kirjeldus","1. kuupäev","2. kuupäev","3. kuupäev"]
[null,"Torutööd","Torustiku sulgeventiilid","Kontrolli õiget töötamist."]
[null,"Sisetööd","Tööpinnad","Kontrolli kraanikausside ja tagaseina ühenduskohti. Vajaduse korral paigalda uued tihendid."]
[null,"Elekter ja seadmed","Küttesüsteem","Hoolda küttesüsteemi ja soojuspumpa."]
[null,"Välitööd","Katus","Kontrolli lekkeid. Kontrolli, ega kuskil pole kahjustatud, lahtisi ega puuduvaid sindleid. Kontrolli, ega ventilatsiooniavades või õhurestides pole linde, linnupesi, oravaid ega putukaid. Veendu, et katusel olevate korstnate, ventilatsiooniavade või valgustite isolatsioonis poleks lekkeid."]
[null,"Sisetööd","Tööpinnad","Kontrolli kraanikausside ja tagaseina ühenduskohti. Vajaduse korral paigalda uued tihendid."]

{"sheet":"KEVAD","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"KEVAD",null,null,"Viimane täitmiskuupäev"]
[null,"Kategooria","Tegevus","Kirjeldus","1. kuupäev","2. kuupäev","3. kuupäev"]
[null,"Sisetööd","Pööning","Kontrolli lekkeid. Kontrolli isolatsiooni ja vajaduse korral paranda. Kontrolli, ega kuskil pole linde, oravaid, siile vms. Kontrolli ventilatsiooni."]
[null,"Torutööd","Veesoojendi","Uhu kogunenud sette kõrvaldamiseks kuuma veega."]
[null,"Elekter ja seadmed","Kütte- ja jahutussüsteem","Ahju üldine ülevaatus. Kontrolli, ega kuskil pole roostet või soojusvahetil poleks katlakivi. Kontrolli, kas leek on õiget värvi. Veendu, et kuskil poleks kummalisi helisid ega lõhnu. Kontrolli ventilatsiooni. Eemalda seadmete ümber olev mustus."]
[null,"Sisetööd","Dušikabiini- ja vannitihendid","Kontrolli õiget paigaldust. Vajaduse korral reguleeri. Kontrolli tihendeid ja vajadusel lisa uued tihendid."]
[null,"Välitööd","Põrandad","Puhasta hallitanud piirkonnad ning eemalda veeplekid, hallitus ja seenetus."]