{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["NELJÄNNESVUOSITTAIN","SYKSYISIN","KEVÄISIN"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"NELJÄNNESVUOSITTAIN","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"KODIN HUOLTOAIKATAULU"]
[null,"NELJÄNNESVUOSITTAIN",null,null,"Tehty viimeksi"]
[null,"Luokka","Tehtävä asia","Kuvaus","Pvm. 1","Pvm. 2","Pvm. 3"]
[null,"Viemärit","Hanat ja suihkupäät","Tarkista sisä- ja ulkohanat vuotojen varalta. Puhdista ilmastimet. Vaihda tiivisteet tarvittaessa."]
[null,"Sisustus","Puukaapit","Käsittele puunsuoja-aineella."]
[null,"Sähkölaitteet","Vikavirtasuojakytkimet","Testaa toiminta."]
[null,"Piha","Maisemointi","Tarkista sadeveden viemäröinti. "]
[null,"Sisustus","Sisäovet","Öljyä saranat."]

{"sheet":"SYKSYISIN","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"SYKSYISIN",null,null,"Tehty viimeksi"]
[null,"Luokka","Tehtävä asia","Kuvaus","Pvm. 1","Pvm. 2","Pvm. 3"]
[null,"Viemärit","Putkiston sulkuventtiilit","Tarkista toiminta."]
[null,"Sisustus","Työtasot","Tarkista, onko altaiden ja roiskesuojan lähellä rakoja. Tiivistä raot tarvittaessa."]
[null,"Sähkölaitteet","Lämmitysjärjestelmä","Huolla lämmitysjärjestelmä ja lämpöpumppu."]
[null,"Piha","Katto","Tarkista vuotojen varalta. Tarkista, onko irtonaisia, vioittuneita tai puuttuvia kattolaattoja. Tarkista ilmastointiaukot ja säleiköt lintujen, pesien, oravien ja ötököiden varalta. Tarkista pellit savupiippujen, ilmastointiaukkojen ja kattoikkunoiden läheltä vuotojen varalta."]
[null,"Sisustus","Työtasot","Tarkista, onko altaiden ja roiskesuojan lähellä rakoja. Tiivistä raot tarvittaessa."]

{"sheet":"KEVÄISIN","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"KEVÄISIN",null,null,"Tehty viimeksi"]
[null,"Luokka","Tehtävä asia","Kuvaus","Pvm. 1","Pvm. 2","Pvm. 3"]
[null,"Sisustus","Ullakko","Tarkista vuotojen varalta. Tarkista eristys ja poista tai lisää sitä tarvittaessa. Tarkista lintujen, oravien yms. varalta. Tarkista ilmanvaihdon toimivuus."]
[null,"Viemärit","Kuumavesivaraaja","Poista kerääntynyt sedimentti puhdistamalla."]
[null,"Sähkölaitteet","Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä","Lämmityslaitteen yleistarkistus: Tarkista lämmönsiirrin ruosteen ja halkeamien varalta, huomioi oudot äänet tai hajut ja tarkista ilmanvaihto. Poista irtoroskat laitteiston läheltä."]
[null,"Sisustus","Suihkun ovet ja ammeen upotus","Tarkista istuvuus ja toimivuus. Säädä tarvittaessa. Tarkista tiivisteet ja lisää tiivistettä tarpeen mukaan."]
[null,"Piha","Patiot","Pese home huolellisesti ja käytä tahrojen, homeen ja sienten estoainetta."]