{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Kodinhuoltosuunnitelma"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Kodinhuoltosuunnitelma","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Kodinhuoltosuunnitelma"]
["Tämä on alustava luettelo. Voit lisätä tai poistaa rivejä sen mukaan, mitä kohteita haluat sisällyttää taulukkoon."]
["Neljännesvuosittain",null,"Viimeinen valmistumispäivämäärä"]
["Putkisto"]
["Hanat ja suihkut","Tarkista sisä- ja ulkotilojen hanat vuotojen varalta. Puhdista ilmastimet. Vaihda tarvittaessa tiivisteet."]
["Viemärit","Puhdista ruokasoodalla. Kaada vettä käyttämättömiin viemäreihin."]
["Putket","Tutki näkyvät putket vuotojen varalta."]
["Keittiön ja kylpyhuoneen kaapit","Tarkista alustat ja välit vuotojen varalta."]
["WC:t","Tarkista kiinnitysten löystymisen ja vuotojen varalta."]
["Lämminvesivaraaja","Tarkista lämminvesivaraajan ympäristö vuotojen varalta. Jos vesijohtovesi on kovaa, tyhjennä 4 - 8 litraa vettä."]
["Sisätilat"]
["Puiset kaapit ja koristelistat","Käsittele puunsuoja-aineella."]
["Väliovet","Voitele saranat."]
["Autotallin ovi","Voitele koneisto. Tarkista mekanismi toimintaa haittaavien esteiden varalta."]
["Ikkunoiden ja ovien kiinnitykset","Tarkista, että ilmanvaihtoaukot ovat avoinna. Poista lika ja pöly. Voitele helat ja salvat."]
["Kellari tai ryömintätila","Tarkista halkeamien, kosteuden ja vuotojen varalta. Tarkista puuta syövien tuhohyönteisten varalta."]
["Keraamiset laatat","Tarkista ja puhdista saumat."]
["Sähkölaitteet"]
["Lämmitys ja ilmastointi","Puhdista ja vaihda suodattimet tarvittaessa."]
["Liesituuletin","Irrota ja puhdista suodatin. Poista kerääntynyt rasva tuulettimen kotelosta."]
["Jääkaappi","Pyyhi pölyt jääkaapin päältä. Puhdista jääkaapin tyhjennysastia. Puhdista ja sulata pakastelokero tarvittaessa."]
["Astianpesukone","Tarkista vuotojen varalta."]
["Sähköjohdot ja sulakkeet","Tarkista kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa."]
["Palovaroitin","Testaa toimintakunto ja vaihda tarvittaessa paristot."]
["Vikavirtasuojat","Testaa toimintakunto."]
["Ulkotilat"]
["Perustukset","Tarkista näkyvät alueet, tuuletusaukot ja putket halkeamien, vuotojen ja tukosten varalta."]
["Maisemointi","Tarkista salaojien kunto. "]
["Betoni ja asfaltti","Poista öljy ja rasva."]
["Syksy",null,"Viimeinen valmistumispäivämäärä"]
["Putkisto"]
["Putkiston sulkuventtiilit","Tarkista toimintakunto."]
["Ulkohanat","Tyhjennä."]
["Lämminvesivaraaja","Tyhjennä kuumavesisäiliö kerääntyneiden saostumien poistamiseksi."]
["Hanojen ilmastimet","Tarkista, että vesi virtaa normaalisti. Jos virtaus on vähentynyt, puhdista ilmastimet. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana hanojen ilmastimet on ehkä puhdistettava tavallista useammin."]
["Sisätilat"]
["Ullakko","Tarkista, näkyykö merkkejä vuodoista. Tarkista eristeet ja poista tai lisää tarvittaessa. Tarkista, näkyykö merkkejä esimerkiksi linnuista tai oravista. Tarkista, että ilmanvaihto on kunnossa."]
["Pöytätasot","Tarkista, onko pesuallas tiiviisti kiinni takaseinässä. Tiivistä tarvittaessa uudelleen."]
["Laatoitetut pinnat","Tarkista irronneiden saumausten ja tiivistysten varalta. Saumaa tai tiivistä tarvittaessa uudelleen."]
["Suihkuseinämät ja ammeen etulevyt","Tarkista asennus ja säädä tarvittaessa. Tarkista tiivistys ja tiivistä tarvittaessa uudelleen."]
["Ikkunoiden ja ovien tiivisteet","Tarkista ikkunoiden ja ovien tiivistys. Tarkista kaihtimet. Säädä tai vaihda tarvittaessa."]
["Autotallin lamelliovet","Säädä liikenopeus ja jännitys."]
["Tulisija","Tarkista hormit. Puhdista tarvittaessa. Tarkista tulisijan tiilet ja laasti halkeamien ja vaurioiden varalta. "]
["Sähkölaitteet"]
["Lämmitys","Huolla lämmitysjärjestelmä ja lämpöpumppu."]
["Ilmastointi","Poista roskat laitteiden ympäriltä ja puhdista puutarhaletkun avulla. Irrota ikkunaan asennettu ilmastointilaite tai peitä se säänkestävällä suojalla. Puhdista ja vaihda suodattimet tarvittaessa."]
["Jääkaapin jäähdytysputket","Puhdista."]
["Kaasulla ja öljyllä toimivat laitteet","Tarkista ja huolla tarvittaessa."]
["Ulkotilat"]
["Katto","Tarkista vuotojen varalta. Tarkista laattakatto vaurioituneiden, irtonaisten tai puuttuvien laattojen varalta. Tarkista tuuletusaukot ja venttiilit lintujen, pesien, oravien ja hyönteisten varalta. Tarkista katonharjan ja läpivientien pellitykset vuotojen varalta."]
["Savupiippu","Puhdista ja tarkista rapautuvien tiilien ja laastin varalta. Tarkista vuotojen varalta. Tarkista lintujen, pesien, oravien ja hyönteisten varalta."]
["Sadevesikourut ja syöksytorvet","Puhdista ja tarkista vuotojen, liikkumisen ja vaurioiden varalta."]
["Ulkoseinät","Tarkista rapautuvien tiilien ja laastin varalta. Tarkista ulkolaudoitus vaurioiden ja lahoamisen varalta. Tarkista maalatut pinnat maalin hilseilyn varalta."]
["Maisemointi","Leikkaa pensaat seinän vierestä. Poista puiden oksat ja roskat, jotka saattavat houkutella hyönteisiä (oksia tai pensaita ei tulisi olla alle 10 senttimetrin etäisyydellä ulkoseinästä). Säilytä pinnan kaltevuus."]
["Betoni ja asfaltti","Tarkista halkeamien ja rapautumisen varalta. Korjaa tarvittaessa."]
["Saostuskaivo","Tarkista saostuskaivon imeytysalue tulvimisen ja hajuhaittojen varalta. Tyhjennytä saostuskaivo vuosittain."]
["Pihakalusteet","Puhdista ja varastoi tai peitä säänkestävällä materiaalilla."]
["Kevät",null,"Viimeinen valmistumispäivämäärä"]
["Putkisto"]
["Lämminvesivaraaja","Tyhjennä kuumavesisäiliö kerääntyneiden saostumien poistamiseksi."]
["Sisätilat"]
["Ullakko","Tarkista, näkyykö merkkejä vuodoista. Tarkista eristeet ja poista tai lisää tarvittaessa. Tarkista, näkyykö merkkejä esimerkiksi linnuista tai oravista. Tarkista, että ilmanvaihto on kunnossa."]
["Pöytätasot","Tarkista, onko pesuallas tiiviisti kiinni takaseinässä. Tiivistä tarvittaessa uudelleen."]
["Laatoitetut pinnat","Tarkista irronneiden saumausten ja tiivistysten varalta. Saumaa tai tiivistä tarvittaessa uudelleen."]
["Suihkuseinämät ja ammeen etulevyt","Tarkista asennus ja säädä tarvittaessa. Tarkista tiivistys ja tiivistä tarvittaessa uudelleen."]
["Ikkunoiden ja ovien tiivisteet","Tarkista ikkunoiden ja ovien tiivistys. Tarkista kaihtimet. Säädä tai vaihda tarvittaessa."]
["Sähkölaitteet"]
["Lämmitys ja ilmastointi","Lämmityskattilan yleinen tarkistus: Etsi merkkejä ruosteesta ja lämmönvaihtajan hilseilystä sekä tarkista liekin väri. Tutki oudot äänet ja hajut ja tarkista ilmanvaihto. Poista roskat laitteiden ympäriltä."]
["Sulakkeet ","Kokeile."]
["Jääkaappi","Puhdista jäähdytysputket."]
["Ulkotilat"]
["Parvekkeet","Harjaa homeiset pinnat ja käsittele pinnat vesitahroilta, homeelta ja sieniltä suojaavalla aineella."]
["Katto","Puhdista. Tarkista vuotojen varalta. Tarkista laattakatto vaurioituneiden, irtonaisten tai puuttuvien laattojen varalta. Tarkista tuuletusaukot ja venttiilit lintujen, pesien, oravien ja hyönteisten varalta. Tarkista katonharjan ja läpivientien pellitykset vuotojen varalta."]
["Savupiippu","Puhdista ja tarkista rapautuvien tiilien ja laastin varalta. Tarkista vuotojen varalta. Tarkista lintujen, pesien, oravien ja hyönteisten varalta."]
["Sadevesikourut ja syöksytorvet","Puhdista ja tarkista vuotojen, liikkumisen ja vaurioiden varalta."]
["Ikkunat","Puhdista."]
["Ulkoseinät","Tarkista rapautuvien tiilien ja laastin varalta. Tarkista ulkolaudoitus vaurioiden ja lahoamisen varalta. Tarkista maalatut pinnat maalin hilseilyn varalta."]
["Maisemointi","Leikkaa pensaat seinän vierestä. Poista puiden oksat ja roskat, jotka saattavat houkutella hyönteisiä (oksia tai pensaita ei tulisi olla alle 10 senttimetrin etäisyydellä ulkoseinästä). Säilytä pinnan kaltevuus."]
["Betoni ja asfaltti","Tarkista halkeamien ja rapautumisen varalta. Korjaa tarvittaessa."]