המעבדה הניידת "קיוריוסיטי"

מנויי Office יכולים להוסיף דגמים תלת-ממדיים למסמכים ולסובב את הזווית כדי להציג את התצוגה המתאימה. אם איןאם לך מנוי, המסמך פשוט מציג תצוגה יחידה.

תבנית זו כוללת דוגמאות לתצוגות שונות של אותו דגם תלת-ממדי. נסה להתאים את התצוגות או להוסיף דגמים חדשים. גלה כיצד.

2011

"קיוריוסיטי", ששוגרה בשנת 2011 כחלק ממשימת מעבדת מאדים (MSL) של נאס"א, היא כלי המחקר המתקדם ביותר שנשלח אי-פעם למאדים	המטרה של "קיוריוסיטי" היא לגלות אם בכוכב לכת זה התקיימו אי-פעם תנאים סביבתיים מתאימים לקיומן של צורות חיים קטנות, כגון חיידקים. בשלב מוקדם במשימה גילה המכשור המדעי של המעבדה הניידת "קיוריוסיטי" מינרלים ועדויות כימיקליות התומכות בהשערה שייתכנו חיים בסביבה הקשה של כוכב הלכת מאדים.

הכר את "קיוריוסיטי"

המעבדה הניידת "קיוריוסיטי" שוגרה מקייפ קנוורל ב- 26 בנובמבר, 2011 בחללית MSL. היעד: אאוליס פאלוס במכתש גייל במאדים. המטרה שלה היא לחקור את האקלים והגיאולוגיה של כוכב הלכת מאדים. הנתונים נשלחים בחזרה אל כדור הארץ לניתוח על-ידי צוות ה- MSL.

גודל

גודלה של המעבדה הניידת כגודלה של מכונית קטנה. אורכה 3 מטרים (לא כולל הזרוע), רוחבה 2.7 מטרים וגובהה 2.2 מטרים.

טווח הגעה של הזרוע

2.2 מטרים

משקל

2,000 פאונד

תכונות

מעבדה גיאולוגית, מצלמות, מתלה "כיסא-נוע", לייזר לאידוי סלעים, מחולל תרמו-חשמלי ושני מחשבים מובנים

הזרוע הרובוטית העתידנית של "קיוריוסיטי"
הזרוע של "קיוריוסיטי" הזרוע הרובוטית חזקה וניתנת לתמרון בקלות. היא משמשת כמשטח להרכבת מכשירים שאחראים לבדיקות הגיאולוגיות. הזרוע הרובוטית הנפתחת כוללת 3 מפרקים: כתפיים, מרפק ושורש כף יד - ממש כמו אצל בני אדם. יכולת התמרון הנפלאה של הזרוע מאפשרת למעבדה הניידת למקם את המכשירים בדיוק במקום שבו עליהם לעבוד. לאחר מכן מנתחים המכשירים את ההרכב הבסיסי של האבנים והאדמה ומצלמים תמונות מיקרוסקופיות.	היד של "קיוריוסיטי" חמישה מכשירים מורכבים על מבנה הצריח הממוקם בקצה הזרוע. Mars Hand Lens Imager ‏(MAHLI) הוא אחד המכשירים הללו, בנוסף למכשיר Alpha Particle X-ray Spectrometer ‏(APXS). שני אלה קרויים מכשירים ממוקדים (in-situ) או מכשירי מגע. שלושת המכשירים האחרים המורכבים על המשטח משמשים להשגת דגימות ולמטרות הכנת דגימה.

מכשיר MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

המשימה העיקרית של MAHLI היא לעזור לחברי צוות המחקר של מעבדת המאדים ללמוד מן ההיסטוריה הגיאולוגית של הסביבה במאדים.

המדענים יכולים לקבל מבט מקרוב של המינרלים, המרקמים והמבנים של הסלעים במאדים, וכן לבחון את פני השטח של סביבת הסלעים והאבק באמצעות ה- Mars Hand Lens Imager, הידוע גם בשם "MAHLI". לעדשה יש יכולת מיקוד עצמי והיא מסוגלת לצלם תמונות צבעוניות של תכונות קטנות מאוד, בסדר גודל של עד 12.5 מיקרומטרים (קטן מהקוטר של שערת אדם) בעזרת מצלמה שרוחבה כ- 1.5 אינץ'. המכשיר MAHLI פעיל גם ביום וגם בלילה משום שהוא נושא הן מקורות אור לבנים והן מקורות אור אולטרה-סגולים, הדומים לאור המופק מפנס ולאור המופק ממנורת שיזוף. המדענים משתמשים באור אולטרה-סגול כדי להפיק קרינה פלואורסצנטית; עובדה זו אפשרה להם לגלות שהסביבה במאדים עוצבה על-ידי מים, הודות לגילוי מינרלים פחמתיים וסלעי התאדות הקיימים בכוכב הלכת.

CHEMCAM ChemCam מצוידת בלייזר רב-עוצמה היורה סדרת פעימות לאידוי האבנים והאדמה על פני המאדים. לאחר מכן מתבצע ניתוח של תוצאות האידוי כדי לקבוע את ההרכב הבסיסי. המעבדה הניידת משתמשת בספקטוגרף המודד את הרכב הפלזמה המתקבלת כדי לקרוא את האור ולספק פרטים אודות המינרלים בסלעים. על-ידי זיהוי האטומים הקיימים בסלע, המדענים מסוגלים לקבוע אם הוא כולל אלומיניום, נחושת או בזלת. בממוצע, הצוות של מצלמת ChemCam מקווה לבצע עד 12 קריאות של הרכבי חומרים מדי יום לצורך העברה לניתוח מדעי. המכשיר משתמש גם בלייזר כדי לנקות את פני השטח של הסלעים לפני השימוש במצלמה המרוחקת כדי לצלם תמונות מפורטות של התכונות הגיאולוגיות.

מעבדה ניידת מפרטים	מסה 3 מטר 2.7 מטר 2.2 מטר מ"מ מסה כוללת של 8,463 פאונד (3,893 ק"ג) בעת השיגור, הכוללת את המעבדה הניידת, מערכת ההנמכה / נחיתה והדלק. מטע"ד מדעי מטע"ד מדעי: 165 פאונד (75 ק"ג) ב- 10 מכשירים שונים: ספקטרומטר Alpha Particle X-ray Spectrometer,‏ Chemistry and Camzzzera,‏ Chemistry and Mineralogy,‏ Dynamic Albedo of Neutrons,‏סורק Mars Descent Imager,‏ סורק Mars Hand Lens Imager,‏ מצלמת Mast Camera,‏ גלאי Radiation Assessment Detector,‏ תחנת ניטור Rover Environmental Monitoring Station ו- Sample Analysis at Mars

מעבדת מאדים כוללת שישה גלגלים נפרדים המופעלים באופן חשמלי.
הגלגלים של "קיוריוסיטי" למעלה מופיע דגם של אחד מששת גלגלי התעופה של המעבדה הניידת. קוטרו 50 ס"מ ורוחבו 40 ס"מ, ו"משטח המדרגה" מיושר בצורת סוגר זוויתי כדי למנוע החלקה של הגלגל. הגלגלים מיוצרים מבלוק אחד של אלומיניום.	תבנית משטח מדרגה בצורת סוגר זוויתי "קיוריוסיטי" נתקעת באופן זמני בחול עמוק על פני המאדים.