Rover Curiosity

Pretplatnici sustava Office mogu dodavati 3D modele u dokumente i rotirati kutove da bi se prikazao odgovarajući prikaz. Ako nemate pretplatu, u dokumentu se samo prikazuje jedan prikaz.

Ovaj predložak sadrži primjere različitih prikaza istog 3D modela. Pokušajte prilagoditi prikaze ili dodajte nove modele. Saznajte kako.

2011.

Curiosity, najnaprednije istraživačko vozilo koje je do sada poslano na Mars, s radom je započeo 2011. u sklopu NASA-ine misije znanstvenog laboratorija na Marsu	Cilj rovera Curiosity na Marsu bio je otkriti je li krajolik planeta ikada imao odgovarajuće uvjete za preživljavanje malih oblika života, kao što su mikrobi. Na početku misije znanstveni instrumenti na roveru Curiosity otkrili su mineralne i kemijske dokaze koji su podržavali teoriju da je u surovim uvjetima života na Marsu moguće održavanje života.

Upoznajte Curiosity

Curiosity je lansiran iz Cape Canaverala 26. studenog 2011. na letjelici MSL. Odredište: Aeolis Palus u Galeovu krateru na Marsu. Njegov je cilj bio istražiti klimu i geologiju Marsa. Tim letjelice MSL slao je prikupljene podatke na Zemlju radi analize.

Veličina

Rover je veličine manjeg automobila. Dimenzije obuhvaćaju duljinu od 3 metra (bez kraka), širinu od 2,7 metara i visinu od 2,2 metra.

Doseg kraka

2,2 metra

Težina

907 kilograma

Značajke

Geološki laboratorij, kamere, ovjes s okretnim postoljem, laser za vaporizaciju stijena, termoelektrični generator i dva računala

Futuristički robotski krak rovera Curiosity
Krak rovera Curiosity Robotski je krak veoma čvrst i pokretljiv. Služi kao postolje za instrumente koji provode geološka istraživanja. Produljivi robotski krak ima 3 zgloba: rame, lakat i zglob, baš kao prava ljudska ruka. Nevjerojatna pokretljivost kraka omogućuje roveru da postavi instrumente upravo na mjesto na kojem trebaju biti da bi se mogao provesti zadatak. Ti instrumenti zatim analiziraju sastav stijena i tla te snimaju mikroskopske slike.	RUKA ROVERA CURIOSITY Pet je uređaja postavljeno na kupolastu strukturu koja se nalazi na vrhu kraka. Jedan od tih uređaja jest i uređaj za snimanje Mars Hand Lens Imager (MAHLI), kao i spektometar Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS). Ti su instrumenti poznati kao in-situ ili kontaktni instrumenti. Ostala tri uređaja na strukturi koriste se za prikupljanje uzoraka i njihovu pripremu.

MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

Glavna misija instrumenta MAHLI jest da pomogne timu za istraživanja u znanstvenom laboratoriju na Marsu da sazna više o geološkoj povijesti Marsa.

Znanstvenici zahvaljujući instrumentu Mars Hand Lens Imager, poznatom i kao "MAHLI", mogu izbliza pogledati minerale, teksture i strukture stijena na Marsu, kao i površinski sloj čestica i prašine kamenja. Objektiv ruke sam se fokusira i snima slike u boji koje prikazuju značajke veličine i do 12,5 mikrometara (manje od promjera vlasi ljudske kose) pomoću kamere širine otprilike 1,5 inča. MAHLI je funkcionalan danju i noću jer ima izvore bijele i ultraljubičaste svjetlosti koje su slične svjetlu baterije i svjetlu solarija. Znanstvenici koriste ultraljubičastu svjetlost da bi potaknuli fluorescenciju koja im je omogućila da dokažu da je krajolik Marsa oblikovan vodom, što su zaključili prolaskom karbonatnih i evaporitnih minerala na planetu.

CHEMCAM Instrument ChemCam opremljen je snažnim laserom koji ispaljuje niz impulsa koji vaporiziraju stijene i tlo na površini Marsa. Dobivena se para nakon toga analizira da bi se utvrdio njezin elementarni sastav. Rover koristi spektrograf koji mjeri sastav rezultirajuće plazme da bi očitao svjetlost i dao pojedinosti o mineralima u stijenama. Kada su saznali koji su atomi prisutni u stijenama, znanstvenici su mogli utvrditi postoji li prisutnost aluminija, bakra ili bazalta. Tim za ChemCam očekuje da će svakoga dana u prosjeku uspjeti očitati do 12 rezultata sastava. Laser se koristi i za čišćenje površina na stijenama prije korištenja udaljene kamere radi snimanja detaljnih slika geoloških značajki.

Specifikacije rovera	TEŽINA 2,7 m 2,2 m mm 3 m 8463 funte (3893 kilograma) pri polijetanju (obuhvaća rover, sustav za polijetanje/slijetanje i gorivo). TEŽINA ZNANSTVENIH INSTRUMENATA Težina znanstvenih instrumenata: 165 funta (75 kilograma) za 10 instrumenata: Alpha Particle X-ray Spectrometer, Chemistry and Camzzzera, Chemistry and Mineralogy, Dynamic Albedo of Neutrons, Mars Descent Imager, Mars Hand Lens Imager, Mast Camera, Radiation Assessment Detector, stanica za nadzor krajolika na roveru i stanica za analizu uzoraka na Marsu

Znanstveni laboratorij na Marsu ima šest pojedinačno pogonjenih kotača.
KOTAČI ROVERA CURIOSITY Na slici se nalazi jedan od roverovih šest kotača za slijetanje. Njegov je promjer 50 cm, širina 40 cm, a „utor” je poravnat tako da sliči ševronu kako bi se spriječilo klizanje kotača. Kotači su napravljeni od jednog bloka aluminija.	UZORAK UTORA U OBLIKU ŠEVRONA Curiosity privremeno može zaglaviti u dubokom pijesku na površini Marsa.