{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["TRIMESTRALE","AUTUNNO","PRIMAVERA"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"TRIMESTRALE","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ABITAZIONE"]
[null,"TRIMESTRALE",null,null,"Data ultimo completamento"]
[null,"Categoria","Attività","Descrizione","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Impianti idraulici","Rubinetti e docce","Controllare la presenza di perdite da rubinetti interni ed esterni. Pulire gli aeratori. Sostituire le guarnizioni se necessario."]
[null,"Interni","Armadi in legno e finiture","Applicare un protettivo per il legno"]
[null,"Impianti elettrici e apparecchiature","Salvavita","Verificare il corretto funzionamento."]
[null,"Esterni","Giardino","Controllare il corretto drenaggio. "]
[null,"Interni","Porte interne","Lubrificare le cerniere."]

{"sheet":"AUTUNNO","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"AUTUNNO",null,null,"Data ultimo completamento"]
[null,"Categoria","Attività","Descrizione","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Impianti idraulici","Valvole di chiusura impianti idraulici","Verificare il corretto funzionamento."]
[null,"Interni","Ripiani","Verificare le separazioni in lavandini e paraspruzzi. Ristuccare se necessario."]
[null,"Impianti elettrici e apparecchiature","Sistema di riscaldamento","Provvedere alla manutenzione del sistema di riscaldamento e delle pompe di calore."]
[null,"Esterni","Tetto","Controllare la presenza di perdite. Controllare la presenza di tegole danneggiate, allentate o mancanti. Controllare la presenza di uccelli, nidi, scoiattoli e insetti in prese d'aria e feritoie. Controllare segnali intorno a camini, prese d'aria e lucernari sul tetto per l’eventuale a presenza di perdite."]
[null,"Interni","Ripiani","Verificare le separazioni in lavandini e paraspruzzi. Ristuccare se necessario."]

{"sheet":"PRIMAVERA","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"PRIMAVERA",null,null,"Data ultimo completamento"]
[null,"Categoria","Attività","Descrizione","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Interni","Mansarda","Esaminare la presenza di eventuali perdite. Controllare l'isolamento e rimuovere o aggiungere se necessario. Controllare la presenza di uccelli, scoiattoli, procioni o altri animali. Controllare che la ventilazione sia corretta."]
[null,"Impianti idraulici","Riscaldamento acqua","Far scorrere acqua calda per rimuovere sedimenti di fondo."]
[null,"Impianti elettrici e apparecchiature","Sistema di riscaldamento e condizionamento","Ispezione generale della caldaia: Cercare l’eventuale presenza di ruggine, regolare lo scambio di calore e verificare che il colore della fiamma sia corretto, notare suoni o odori strani e controllare le condizioni di ventilazione. Rimuovere i detriti intorno alle unità."]
[null,"Interni","Box docce/cabine vasca","Verificare che sia posizionata correttamente. Regolare se necessario. Controllare l’impermeabilizzazione e impermeabilizzare nuovamente, se necessario."]
[null,"Esterni","Pedane","Spazzolare le zone ammuffite e trattare le macchie di umidità, la muffa e i funghi."]