{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["KAS KETVIRTĮ","RUDUO","PAVASARIS"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"KAS KETVIRTĮ","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"NAMŲ PRIEŽIŪROS GRAFIKAS"]
[null,"KAS KETVIRTĮ",null,null,"Paskutinį kartą atlikta"]
[null,"Kategorija","Veikla","Aprašas","1 data","2 data","3 data"]
[null,"Vandentiekis","Maišytuvai ir dušo galvutės","Patikrinti, ar vidiniuose ir išoriniuose maišytuvuose nėra nutekėjimo. Išvalyti aeratorius. Prireikus pakeisti tarpiklius."]
[null,"Vidus","Medinės spintelės ir jų dekoracijos","Impregnuoti medieną."]
[null,"Elektra ir prietaisai","Įžeminimo gedimo pertraukikliai","Patikrinti, ar tinkamai veikia."]
[null,"Išorė","Sodo tvarkymas","Patikrinti, ar drenažas tinkamai veikia. "]
[null,"Vidus","Vidinės durys","Sutepti vyrius."]

{"sheet":"RUDUO","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"RUDUO",null,null,"Paskutinį kartą atlikta"]
[null,"Kategorija","Veikla","Aprašas","1 data","2 data","3 data"]
[null,"Vandentiekis","Vandentiekio uždarymo sklendės","Patikrinti, ar tinkamai veikia."]
[null,"Vidus","Stalviršiai","Patikrinti, ar tiems kriauklėmis ir plytelėmis nėra plyšių. Prireikus užtaisyti tarpus."]
[null,"Elektra ir prietaisai","Šildymo sistema","Atlikti šildymo sistemos ir šilumos siurblio techninę apžiūrą."]
[null,"Išorė","Stogas","Patikrinti, ar stogas sandarus. Patikrinti, ar yra pažeistų, atsilaisvinusių ar trūkstamų čerpių. Patikrinti, ar prie orlaidžių ir žaliuzių nėra paukščių, lizdų, voverių ir vabzdžių. Patikrinti stogo čerpių, ventiliacijos angų ir stoglangių sandarumą."]
[null,"Vidus","Stalviršiai","Patikrinti, ar tiems kriauklėmis ir plytelėmis nėra plyšių. Prireikus užtaisyti tarpus."]

{"sheet":"PAVASARIS","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"PAVASARIS",null,null,"Paskutinį kartą atlikta"]
[null,"Kategorija","Veikla","Aprašas","1 data","2 data","3 data"]
[null,"Vidus","Palėpė","Patikrinti, ar yra nesandarumo požymių. Patikrinti izoliaciją ir prireikus pridėti ar pašalinti. Patikrinti, ar yra paukščių, voverių, meškėnų ir kt. paliktų ženklų. Patikrinti, ar tinkamai veikia ventiliacija."]
[null,"Vandentiekis","Vandens šildytuvas","Nuleisti karštą vandenį, kad būtų pašalintos susikaupusios nuosėdos."]
[null,"Elektra ir prietaisai","Šildymo ir aušinimo sistema","Bendras krosnies patikrinimas: patikrinti, ar nėra rūdžių, aižėjimo šilumokaityje, liepsnos spalvą, atkreipti dėmesį į neįprastus garsus ar kvapus bei patikrinti ventiliacijos būklę. Pašalinti šiukšles aplink krosnis."]
[null,"Vidus","Dušo durys / kabinos","Patikrinti, ar tinkamai pritaisyta. Prireikus pareguliuoti. Patikrinti, ar nėra tarpų, o prireikus užtaisyti."]
[null,"Išorė","Verandos","Nušveisti apipelėjusias vietas ir impregnuoti nuo vandens dėmių, pelėsio ir grybelio."]