Roveren Curiosity

Office-abonnenter kan legge til 3D-modeller i dokumenter og rotere vinkelen for å vise den riktige visningen. Hvis du ikke har et abonnement, viser dokumentet bare én enkelt visning.

Denne malen inneholder eksempler på ulike visninger for den samme 3D-modellen. Prøv å justere visningene eller legge til nye modeller. Les hvordan.

2011

Curiosity ble sendt opp i 2011 som et ledd i NASAs Mars Science Laboratory-oppdrag, og roveren er den mest avanserte motoriserte landfarkosten som noensinne er sendt opp til Mars	Formålet med å sende Curiosity til Mars var å finne ut om planeten noensinne har hatt miljømessige forutsetninger for at små livsformer, som mikrober, har kunnet eksistere der. Tidlig under oppdraget fant de vitenskapelige instrumentene til Curiosity beviser, i form av mineraler og kjemiske sammensetninger, som støtter opp under teorien om at det er mulig å opprettholde liv i det barske landskapet på Mars.

Her er Curiosity

Curiosity ble skutt ut fra Cape Canaveral, 26. november 2011 på MSL-romfartøyet. Reisemålet: Aeolis Palus i Gale-krateret på Mars. Formålet er å utforske klimaet og geologien på Mars. Dataene sendes deretter tilbake til jorden for analyse av MSL teamet.

Størrelse

Roveren er på størrelse med en liten bil. Den er 3 meter lang (ikke inkludert armen), 2,7 meter bred og 2,2 meter høy.

Armens rekkevidde

2,2 meter

Vekt

2000 pund

Funksjoner

Geologi-lab, kameraer, rocker-bogie-suspensjon, en stein-fordampende laser, termoelektrisk generator og to datamaskiner ombord

Curiositys futuristiske robotarm
Curiositys arm Robotarmen er solid og veldig bevegelig. Den brukes som befestningspunkt for instrumenter som skal utføre geologiske undersøkelser. Den forlengbare robotarmen har tre ledd: skuldre, albuer og håndledd – slik som vi mennesker. Den utrolig fleksible bevegeligheten til armen gjør slik at roveren kan styre instrumentene nøyaktig dit hvor de skal utføre arbeidet. Disse instrumentene analyserer deretter grunnstoffene til steiner og jord og tar mikroskopiske bilder.	CURIOSITYS HÅND Fem enheter er monterte på tårnstrukturen på tuppen av armen. Mars – håndlinse-avbilder (MAHLI) er én av disse enhetene, sammen med Alfa-partikkel-røntgenspektrometer (APXS). Disse to kalles in-situ- eller kontaktinstrumenter. De tre andre enhetene på strukturen brukes til prøveoppkjøp og prøveforberedelser.

MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

MAHLIS hovedoppdrag er å hjelpe medlemmer av forskningsgruppen tilknyttet Mars Science Laboratory å lære av den geologiske historien til landskapet på Mars.

Forskere kan se mineraler, teksturer og strukturer på nært hold fra steiner på Mars, såvel som overflatelag av steinrester og støv, ved å bruke Mars Hand Lens Imager, også kjent som «MAHLI». Håndlinsen er selvfokuserende og tar fargebilder av egenskaper som er så små som 12,5 mikrometer (mindre enn diameteren på et menneskehår) med et kamera som er omtrent 1,5 tommer bredt. MAHLI er funksjonell både på dagen og natten fordi den fanger opp både hvite lyskilder og ultrafiolette lyskilder som ligner på lyset fra en lommelykt og fra en UV-lampe. Forskere bruker det ultrafiolette lyset til å fremkalle fluorescens, dette førte til at de oppdaget at landskapet på Mars var formet av vann ved å vise at det fantes karbonat og fordampende mineraler på planeten.

CHEMCAM ChemCam er utstyrt med en kraftig innebygd laser som utløser en rekke pulser for å pulverisere stein og jord på overflaten på Mars. Pulveret analyseres deretter for å bestemme grunnstoffene. Roveren bruker en spektograf som måler sammensetningen av plasmaen til å lese av lyset og hente detaljer om mineralene i steinene. Ved ha å kjennskap til hvilke atomer som finnes i steinen, kan forskerne avgjøre om den inneholder aluminium, kobber eller basalt. ChemCam-teamet håper på å fange opp gjennomsnittlig 12 avlesninger av sammensetninger hver dag til vitenskapelig analyse. Laseren brukes også til å fjerne overflaten på steiner, for deretter å ta i bruk fjernkameraet for å fange opp detaljerte bilder av de geologiske egenskapene.

Rover Spesifikasjoner	MASSE 2,2 m mm 2,7 m 3 m 3893 kg (8463 pund) totalt ved utskyting, medregnet roveren, nedstignings- og landingssystem og drivstoff. VITENSKAPELIG NYTTELAST Vitenskapelig nyttelast: 165 pund (75 kg) fordelt på 10 instrumenter: Alfa-partikkel-røntgenspektrometer, Kjemi og kamzzzera, Kjemi og mineralogi, Dynamisk albedo av neutroner, Mars-avbilder, Mars – håndlinse-avbilder, Mastkamera, Detektor for strålingsvurdering, Rover overvåkingsstasjon og Eksempelanalyse på Mars

Mars Science Laboratory har seks individuelt drevne hjul.
CURIOSITYS HJUL Ovenfor ser du en modell av en av roveren sine seks flyhjul. Det er 50 cm i diameter og 40 cm bredt, og «tråden» er ordnet i et chevron-mønster for å hindre at hjulet skal gli. Hjulene er laget av én enkelt blokk med aluminium.	CHEVRON DEKKMØNSTER Curiosity sitter midlertidig fast i den dype sanden på overflaten til Mars.