{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Planning onderhoud woning"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Planning onderhoud woning","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5],[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Planning onderhoud woning"]
["Dit is slechts een uitgangspunt. U kunt items toevoegen of verwijderen door in dit werkblad rijen in te voegen of te verwijderen."]
["Elk kwartaal",null,"Datum laatst uitgevoerd"]
["Loodgieterwerk"]
["Kranen en douchekoppen","Contoleer binnen- en buitenkant van kranen op lekkage. Reinig ventielen. Vervang leertjes indien nodig."]
["Afvoerbuizen","Reinig met natriumbicarbonaat. Giet water door ongebruikte afvoerbuizen."]
["Leidingen","Inspecteer zichtbare leidingen op lekkage."]
["Keuken- en badkamerkastjes","Controleer eronder en eromheen op lekkage."]
["Toiletten","Controleer op stabiliteit en lekkage."]
["Boiler","Controleer de ruimte eromheen op lekkage. In geval van hard water ongeveer 10 à 20 liter aftappen."]
["Interieur"]
["Houten kasten en toerusting","Breng een houtbeschermende laag aan."]
["Binnendeuren","Scharnieren smeren."]
["Garagedeur","IJzerwerk smeren. Controleer mechanisme op vrije loop."]
["Venster- en deursponningen","Controleer of muurroosters open zijn. Verwijder vuil en stof. Smeer cilinders en klinken."]
["Kelder of kruipruimte","Controleer op scheuren of andere tekenen van vochtigheid of lekkage. Controleer op aanwezigheid van ongedierte of houtetende insecten."]
["Tegelwerk","Controleer en reinig voegen."]
["Elektriciteit en huishoudapparatuur"]
["Koel- en verwarmingssystemen","Reinig en vervang zo nodig de filters."]
["Keukenafzuigsysteem","Verwijder en reinig de filter. Verwijder opgehoopte vetaanslag uit afzuigkap."]
["Koelkast","Stof bovenkant af. Reinig afwateringsgoot van koelkast. Reinig en ontdooi diepvries indien nodig."]
["Afwasmachine","Controleer op lekkage."]
["Bedrading, elektrische snoeren en stekker","Controleer op slijt of beschadiging. Vervang indien nodig."]
["Rookdetector","Test op juiste werking en vervang zo nodig de batterijen."]
["Ventilatie","Test op juiste werking."]
["Buitenkant"]
["Fundering","Inspecteer zichtbare ruimtes, openingen en kanalen op scheuren, lekkage of blokkades."]
["Groenvoorziening","Controleer op goede afwatering. "]
["Beton en asfalt","Verwijder olie en smeer."]
["Herfst",null,"Datum laatst uitgevoerd"]
["Loodgieterwerk"]
["Afsluitventielen","Inspecteer op juiste werking."]
["Tapkranen buiten","Leeglopen"]
["Boiler","Heet water laten weglopen om opgehoopt bezinksel te verwijderen."]
["Ventielen van kranen","Controleer op juiste waterstroom. Als de stroom is afgenomen, reinigt u de ventielschermen. Gedurende de eerste twee maanden moeten kraanventielen soms iets vaker worden gereinigd."]
["Interieur"]
["Zolder","Controleer de ruimte op eventuele lekkage. Controleer isolatie en verwijder deze of breng deze aan indien nodig. Controleer op aanwezigheid van vogels of andere dieren. Inspecteer de ventilatie."]
["Aanrecht","Inspecteer op naden bij gootsteen en spatscherm. Dichten waar nodig."]
["Betegelde ruimtes","Inspecteer op los of ontbrekend cement of voegsel. Opnieuw voegen indien nodig."]
["Douche-/badafscherming","Inspecteer bevestiging. Stel bij indien nodig. Inspecteer voegsel en voeg opnieuw indien nodig."]
["Tochtstrips","Controleer dichting rond vensters en deuren. Controleer raam- en deurschermen. Stel bij of vervang indien nodig."]
["Roldeuren","Stel loop en spanning bij."]
["Open haard","Inspecteer rookkanaal. Reinig indien nodig. Inspecteer metselwerk op scheuren of beschadiging. "]
["Elektriciteit en huishoudapparatuur"]
["Verwarming","Onderhoudsbeurt verwarmingssysteem en warmtepomp."]
["Koelsysteem","Verwijder restanten uit units en reinig met tuinslang. Verwijder venster-airconditioner of dek af met waterproef afdekmateriaal. Reinig en vervang filters indien nodig."]
["Spoelen van koelkast","Reinigen."]
["Brandbare apparatuur","Inspecteer en laat zo nodig nakijken."]
["Buitenkant"]
["Dak","Controleer op lekkage. Controleer op beschadigde, losse of ontbrekende dakpannen. Controleer schoorsteenkanalen en ventilatieopeningen op vogels, nesten en insecten. Controleer strips rond schoorstenen, ventilatieopeningen en dakramen op lekkage."]
["Schoorsteen","Reinig en controleer op slechter wordend metselwerk. Controleer op lekkage. Controleer op vogels, nesten en insecten."]
["Dakgoten en regenpijpen","Reinig en controleer op lekkage, ontwrichting of beschadiging."]
["Buitenmuren","Controleer op slechter wordend metselwerk. Controleer beplating op beschadiging of rotting. Controleer beschilderde oppervlakken op afschilfering."]
["Groenvoorziening","Snoei struikgewas rond muren. Verwijder boomtakken of uitsteeksels die insecten zouden kunnen aantrekken (hout of struikgewas moet minstens 10 cm van uw huis verwijderd blijven). Onderhoud nivellering."]
["Beton en asfalt","Controleer op scheuren of verslechtering. Herstel indien nodig."]
["Septisch systeem","Controleer de riolering van het septische systeem op overstroming of stank. Laat de tank elk jaar leegpompen.."]
["Tuinameublement","Reinig ameublement, berg op of dek af met weerbestendig materiaal."]
["Lente",null,"Datum laatst uitgevoerd"]
["Loodgieterwerk"]
["Boiler","Heet water laten weglopen om opgehoopt bezinksel te verwijderen."]
["Interieur"]
["Zolder","Controleer de ruimte op eventuele lekkage. Controleer isolatie en verwijder deze of breng deze aan indien nodig. Controleer op aanwezigheid van vogels of andere dieren. Inspecteer de ventilatie."]
["Aanrecht","Inspecteer op naden bij gootsteen en spatscherm. Dichten waar nodig."]
["Betegelde ruimtes","Inspecteer op los of ontbrekend cement of voegsel. Opnieuw voegen indien nodig."]
["Douche-/badafscherming","Inspecteer bevestiging. Stel bij indien nodig. Inspecteer voegsel en voeg opnieuw indien nodig."]
["Tochtstrips","Controleer dichting rond vensters en deuren. Controleer raam- en deurschermen. Stel bij of vervang indien nodig."]
["Elektriciteit en huishoudapparatuur"]
["Koel- en verwarmingssystemen","Algemene inspectie van oven: let op roest, schaalverdeling op warmtewisselaar en juiste kleur van vlam. Let op vreemde geluiden of geuren en controleer toestand van ontluchting. Verwijder aanslag rond eenheden."]
["Stroomonderbrekers ","Aanwending."]
["Koelkast","Reinig spoelen"]
["Buitenkant"]
["Terras","Schrob beschimmelde gebieden en behandel kalkaanslag, schimmel en zwammen."]
["Dak","Maak schoon. Controleer op lekkage. Controleer op beschadigde, losse of ontbrekende dakpannen. Controleer schoorsteenkanalen en ventilatieopeningen op vogels, nesten en insecten. Controleer strips rond schoorstenen, ventilatieopeningen en dakramen op lekkage."]
["Schoorsteen","Reinig en controleer op slechter wordend metselwerk. Controleer op lekkage. Controleer op vogels, nesten en insecten."]
["Dakgoten en regenpijpen","Reinig en controleer op lekkage, ontwrichting of beschadiging."]
["Ramen","Schoonmaken."]
["Buitenmuren","Controleer op slechter wordend metselwerk. Controleer beplating op beschadiging of rotting. Controleer beschilderde oppervlakken op afschilfering."]
["Groenvoorziening","Snoei struikgewas rond muren. Verwijder boomtakken of uitsteeksels die insecten zouden kunnen aantrekken (hout of struikgewas moet minstens 10 cm van uw huis verwijderd blijven). Onderhoud nivellering."]
["Beton en asfalt","Controleer op scheuren of verslechtering. Herstel indien nodig."]