{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["KWARTALNE","JESIEŃ","WIOSNA"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"KWARTALNE","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"HARMONOGRAM KONSERWACJI DOMU"]
[null,"KWARTALNE",null,null,"Data ostatniego wykonania"]
[null,"Kategoria","Działanie","Opis","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Hydraulika","Słuchawki natryskowe i baterie","Sprawdzić baterie wewnętrzne i zewnętrzne pod kątem wycieków. Wyczyścić napowietrzacze. Wymienić spryskiwacze w razie potrzeby."]
[null,"Wnętrze","Szafki drewniane","Nałożyć warstwę chroniącą drewno."]
[null,"Elektryczne i urządzenia","Gniazda GFI","Sprawdzić działanie."]
[null,"Elewacja","Projektowanie krajobrazu","Sprawdzić odprowadzanie wody. "]
[null,"Wnętrze","Drzwi wewnętrzne","Nasmarować zawiasy."]

{"sheet":"JESIEŃ","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"JESIEŃ",null,null,"Data ostatniego wykonania"]
[null,"Kategoria","Działanie","Opis","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Hydraulika","Zawory hydrauliczne","Sprawdzić działanie."]
[null,"Wnętrze","Blaty","Sprawdzić uszczelnienie zlewów i panelu. W razie potrzeby uzupełnić uszczelnienie."]
[null,"Elektryczne i urządzenia","System ogrzewania","Konserwacja systemu ogrzewania i pompy ciepła."]
[null,"Elewacja","Dach","Sprawdzić, czy nie ma przecieków. Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń, braków ani poluzowania płytek kamiennych. Sprawdzić otwory wentylacyjne pod kątem ptaków, gniazd, wiewiórek i owadów. Sprawdzić, czy nie ma przecieków przy kominach, otworach wentylacyjnych i świetlikach."]
[null,"Wnętrze","Blaty","Sprawdzić uszczelnienie zlewów i panelu. W razie potrzeby uzupełnić uszczelnienie."]

{"sheet":"WIOSNA","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"WIOSNA",null,null,"Data ostatniego wykonania"]
[null,"Kategoria","Działanie","Opis","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Wnętrze","Poddasze","Sprawdzić, czy nie ma śladów przecieków. Sprawdzić izolację i w razie potrzeby dodać lub usunąć elementy. Sprawdzić, czy nie ma zniszczeń dokonanych przez ptaki, wiewiórki itp. Sprawdzić wentylację."]
[null,"Hydraulika","Podgrzewacz wody","Przepłukać gorącą wodą, aby usunąć zebrany osad."]
[null,"Elektryczne i urządzenia","Ogrzewanie i chłodzenie","Ogólna inspekcja pieca: Sprawdzić, czy wymiennik ciepła nie rdzewieje ani nie pokrywa się kamieniem, czy płomień ma właściwy kolor, czy nie występują dziwne dźwięki lub zapachy. Sprawdzić stan odpowietrzania. Usunąć pozostałości przy urządzeniach."]
[null,"Wnętrze","Drzwi prysznicowe, zabudowy na wanny","Sprawdzić dopasowanie. W razie potrzeby dostosować. Sprawdzić uszczelnienie i w razie potrzeby poprawić je."]
[null,"Elewacja","Tarasy","Wyczyścić pleśń i zastosować środki do usuwania plam, pleśni i grzybów."]