{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Harmonogram konserwacji domu"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Harmonogram konserwacji domu","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Harmonogram konserwacji domu"]
["Niniejsza lista jest listą początkową; pozycje można dodawać do listy lub eliminować z niej poprzez wstawianie i usuwanie poszczególnych wierszy tego arkusza."]
["Co kwartał",null,"Data ostatniej konserwacji"]
["Hydraulika"]
["Kurki i sitka natryskowe","Sprawdź, czy kurki wewnętrzne i zewnętrzne nie przeciekają. Oczyść aeratory. Jeżeli to konieczne, wymień podkładki."]
["Odpływy","Wyczyść sodą oczyszczoną. Spłucz nieużywane odpływy wodą."]
["Rury","Sprawdź, czy rury nie przeciekają."]
["Szafki kuchenne i łazienkowe","Sprawdź, czy pod szafkami i wokół nich nie nastąpił wyciek."]
["Toalety","Sprawdź stabilność oraz zobacz, czy nie ma wycieków."]
["Ogrzewacz wody","Sprawdź, czy wokół ogrzewacza wody nie ma wycieków. Jeżeli woda jest twarda, spuść od 4 do 8 litrów wody."]
["Wnętrze"]
["Szafki drewniane i wykończenie","Zastosuj środek chroniący drewno."]
["Drzwi wewnętrzne","Nasmaruj zawiasy."]
["Drzwi garażowe","Nasmaruj elementy metalowe. Sprawdź luz w mechanizmie."]
["Tor ruchu okien i drzwi","Sprawdź, czy otwory odwadniające są otwarte. Oczyść z brudu i kurzu. Nasmaruj rolki i zatrzaski."]
["Piwnica lub przestrzeń podpodłogowa","Sprawdź, czy nie ma pęknięć lub oznak wilgoci albo wycieków. Sprawdź, czy nie ma oznak działania korników lub innych insektów żywiących się drewnem."]
["Płytki ceramiczne","Sprawdź i oczyść z osadu."]
["Instalacja i urządzenia elektryczne"]
["System grzewczy i chłodzący","Oczyść i wymień filtry, jeżeli to konieczne."]
["Wywietrznik kuchenny","Wyjmij i oczyść filtr. Oczyść obudowę wywietrznika ze smaru."]
["Lodówka","Oczyść z kurzu. Oczyść miskę drenażową lodówki. Oczyść i rozmroź zamrażalnik, jeżeli to konieczne."]
["Zmywarka do naczyń","Sprawdź, czy nie ma dziur."]
["Kable, przewody i wtyczki elektryczne","Sprawdź, czy nie są zużyte lub uszkodzone. Jeżeli to konieczne, dokonaj wymiany."]
["Czujnik dymu","Sprawdź, czy działa prawidłowo i wymień baterie, jeżeli to konieczne."]
["Gniazda uziemienia","Sprawdź, czy działają prawidłowo."]
["Część zewnętrzna"]
["Fundamenty","Sprawdź, czy w widocznych obszarach, wylotach i kanałach nie ma pęknięć, wycieków lub czy nie są one zapchane."]
["Otoczenie","Sprawdź drenaż. "]
["Beton i asfalt","Oczyść z oleju i smaru."]
["Jesień",null,"Data ostatniej konserwacji"]
["Hydraulika"]
["Zawory odcinające","Sprawdź, czy działają prawidłowo."]
["Kurki zewnętrzne","Spuść wodę."]
["Ogrzewacz wody","Wypłucz ciepłą wodę, aby wypłukać nagromadzony osad."]
["Aeratory kurków","Sprawdź ciśnienie wody. Jeżeli jest zbyt słabe, oczyść sitka aeratorów. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy aeratory kurków mogą wymagać częstszego czyszczenia."]
["Wnętrze"]
["Poddasze","Sprawdź, czy nie ma żadnych wycieków. Sprawdź uszczelnienie i usuń lub dodaj, jeżeli to konieczne. Sprawdź, czy na poddaszu nie ma zniszczeń spowodowanych przez ptaki, wiewiórki, osy itd. Sprawdź, czy wentylacja jest właściwa."]
["Blaty","Sprawdź, czy istnieją przerwy przy zlewach i części tylnej. Doszczelnij, jeżeli to konieczne."]
["Obszary glazurowane","Sprawdź brakującą zaprawę lub uszczelnienie. Uzupełnij zaprawę lub doszczelnij, jeżeli to konieczne."]
["Drzwi kabiny prysznicowej/obudowy wanny","Sprawdź dopasowanie. Ustaw prawidłowo, jeżeli to konieczne. Sprawdź uszczelnienie i doszczelnij, jeżeli to konieczne."]
["Uszczelnienia","Sprawdź uszczelnienie okien i drzwi. Sprawdź siatki okienne i drzwiowe. Ustaw prawidłowo lub wymień, jeżeli to konieczne."]
["Składane drzwi garażowe","Ustaw tor i naprężenie."]
["Kominek","Sprawdź kanały dymowe. Oczyść, jeżeli to konieczne. Sprawdź, czy cegły i zaprawa nie są popękane lub uszkodzone. "]
["Instalacja i urządzenia elektryczne"]
["System grzewczy","Wykonaj przegląd systemu grzewczego i pompy ciepła."]
["System chłodzenia","Usuń gruz wokół urządzeń i oczyść wodą z węża ogrodowego. Zdemontuj klimatyzator okienny lub zabezpiecz osłoną odporną na wpływy atmosferyczne. Oczyść i wymień filtry, jeżeli to konieczne."]
["Cewki lodówki","Wymyj."]
["Urządzenia spalające","Sprawdź i wykonaj czynności konserwacyjne, jeżeli to konieczne."]
["Część zewnętrzna"]
["Dach","Sprawdź, czy nie ma dziur. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych, luźnych lub brakujących gontów. Sprawdź, czy w kanałach i szczelinach wentylacyjnych nie ma ptaków, gniazd, wiewiórek i insektów. Sprawdź, czy w elementach blaszanych wokół kominów, w kanałach wentylacyjnych i w świetlikach nie ma przecieków."]
["Komin","Oczyść i sprawdź, czy nie niszczeją cegły i zaprawa. Sprawdź, czy nie ma dziur. Sprawdź, czy w kominie nie ma ptaków, gniazd, wiewiórek i insektów."]
["Ścieki i rury spustowe","Oczyść i sprawdź, czy nie są dziurawe, krzywo ułożone lub uszkodzone."]
["Ściany zewnętrzne","Sprawdź, czy nie niszczeją cegły i zaprawa. Sprawdź, czy deskowanie ścian zewnętrznych nie jest uszkodzone lub zgniłe. Sprawdź, czy z powierzchni malowanych nie odchodzi farba."]
["Otoczenie","Przytnij krzewy wokół ścian. Usuń gałęzie drzew, konary lub gruz, gdzie mogą zbierać się insekty (drzewo lub krzewy nie mogą znajdować się bliżej domu niż 7,5 cm). Zachowaj stopniowanie."]
["Beton i asfalt","Sprawdź, czy nie ma pęknięć i uszkodzeń. Uszczelnij ponownie lub napraw, jeżeli to konieczne."]
["System fermentacyjny","Sprawdź, czy w polu odwadniania systemu fermentacyjnego nie występują zalania i sprawdź zapach. Przepompuj komorę raz do roku."]
["Trawa i meble na werandzie","Oczyść i schowaj lub zabezpiecz materiałem odpornym na działanie pogody."]
["Wiosna",null,"Data ostatniej konserwacji"]
["Hydraulika"]
["Ogrzewacz wody","Wypłucz ciepłą wodę, aby wypłukać nagromadzony osad."]
["Wnętrze"]
["Poddasze","Sprawdź, czy nie ma żadnych wycieków. Sprawdź uszczelnienie i usuń lub dodaj, jeżeli to konieczne. Sprawdź, czy na poddaszu nie ma zniszczeń spowodowanych przez ptaki, wiewiórki, osy itd. Sprawdź, czy wentylacja jest właściwa."]
["Blaty","Sprawdź, czy istnieją przerwy przy zlewach i części tylnej. Doszczelnij, jeżeli to konieczne."]
["Obszary glazurowane","Sprawdź brakującą zaprawę lub uszczelnienie. Uzupełnij zaprawę lub doszczelnij, jeżeli to konieczne."]
["Drzwi kabiny prysznicowej/obudowy wanny","Sprawdź dopasowanie. Ustaw prawidłowo, jeżeli to konieczne. Sprawdź uszczelnienie i doszczelnij, jeżeli to konieczne."]
["Uszczelnienia","Sprawdź uszczelnienie okien i drzwi. Sprawdź siatki okienne i drzwiowe. Ustaw prawidłowo lub wymień, jeżeli to konieczne."]
["Instalacja i urządzenia elektryczne"]
["System grzewczy i chłodzący","Ogólny przegląd pieca: sprawdź, czy nie ma rdzy, kamienia kotłowego na wymienniku ciepła oraz czy płomień ma właściwy kolor; zwróć uwagę na dźwięki lub zapachy i sprawdź stan wentylacji. Usuń brud wokół urządzeń."]
["Wyłączniki automatyczne ","Sprawdź."]
["Lodówka","Oczyść cewki."]
["Część zewnętrzna"]
["Podłogi","Zetrzyj obszary pokryte pleśnią i zabezpiecz przed plamami wody, pleśnią i grzybem."]
["Dach","Oczyść. Sprawdź, czy nie ma dziur. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych, luźnych lub brakujących gontów. Sprawdź, czy w kanałach i szczelinach wentylacyjnych nie ma ptaków, gniazd, wiewiórek i insektów. Sprawdź, czy w elementach blaszanych wokół kominów, w kanałach wentylacyjnych i w świetlikach nie ma przecieków."]
["Komin","Oczyść i sprawdź, czy nie niszczeją cegły i zaprawa. Sprawdź, czy nie ma dziur. Sprawdź, czy w kominie nie ma ptaków, gniazd, wiewiórek i insektów."]
["Ścieki i rury spustowe","Oczyść i sprawdź, czy nie są dziurawe, krzywo ułożone lub uszkodzone."]
["Okna","Wymyj."]
["Ściany zewnętrzne","Sprawdź, czy nie niszczeją cegły i zaprawa. Sprawdź, czy deskowanie ścian zewnętrznych nie jest uszkodzone lub zgniłe. Sprawdź, czy z powierzchni malowanych nie odchodzi farba."]
["Otoczenie","Przytnij krzewy wokół ścian. Usuń gałęzie drzew, konary lub gruz, gdzie mogą zbierać się insekty (drzewo lub krzewy nie mogą znajdować się bliżej domu niż 7,5 cm). Zachowaj stopniowanie."]
["Beton i asfalt","Sprawdź, czy nie ma pęknięć i uszkodzeń. Uszczelnij ponownie lub napraw, jeżeli to konieczne."]