Łazik Curiosity

Subskrybenci pakietu Office mogą dodawać modele 3D do dokumentów i obracać kąt w celu wyświetlenia odpowiedniego widoku. Jeśli nie masz subskrypcji, dokument jest po prostu wyświetlany w jednym widoku.

Ten szablon zawiera przykłady różnych widoków tego samego modelu 3D. Spróbuj dostosować widoki lub dodać nowe modele. Dowiedz się, jak to zrobić.

2011

Łazik Curiosity, wystrzelony w 2011 roku w ramach misji Mars Science Laboratory agencji NASA, jest najbardziej zaawansowanym pojazdem badawczym wysłanym dotychczas na Marsa	Celem łazika Curiosity na Marsie jest ustalenie, czy ta planeta kiedykolwiek miała warunki środowiskowe odpowiednie do utrzymania się małych form życia, takich jak mikroby. Na wczesnym etapie misji przyrządy naukowe łazika Curiosity wykryły mineralne i chemiczne dowody potwierdzające teorię, że życie mogło się utrzymywać w surowym środowisku marsjańskim.

Poznaj łazik Curiosity

Łazik Curiosity został wystrzelony z przylądka Canaveral 26 listopada 2011 roku na statku kosmicznym MSL. Miejsce docelowe: równina Aeolis Palus w kraterze Gale na Marsie. Jego celem jest badanie klimatu i geologii Marsa. Dane są następnie wysyłane z powrotem na Ziemię do analizy przez zespół MSL.

Wielkość

Łazik ma wielkość zbliżoną do małego samochodu. Ma on 3 m długości (bez ramienia), 2,7 m szerokości i 2,2 m wysokości.

Zasięg ramienia

2,2 m

Waga

907 kilogramów

Funkcje

Laboratorium geologiczne, kamery, zespół zawieszenia rocker-bogie, laser odparowujący skały, generator termoelektryczny oraz dwa komputery pokładowe

Futurystyczne zautomatyzowane ramię łazika Curiosity
Ramię łazika Curiosity Zautomatyzowane ramię jest solidne i bardzo zwrotne. Jest używane do mocowania przyrządów służących do badań geologicznych. Zautomatyzowany wysięgnik ma trzy połączenia: ramiona, łokieć i nadgarstek — podobnie jak u ludzi. Doskonała zwrotność ramienia umożliwia łazikowi umieszczanie przyrządów dokładnie tam, gdzie mają pracować. Następnie przyrządy te analizują elementarny skład skał i gleby oraz tworzą mikroskopowe obrazy.	WYSIĘGNIK ŁAZIKA CURIOSITY Pięć urządzeń jest zamontowanych na strukturze wieżyczki umieszczonej na końcu ramienia. Niektóre z tych urządzeń to rejestrator obrazów Marsa umieszczony na wysięgniku (MAHLI, Mars Hand Lens Imager) oraz rentgenowski spektrometr promieniowania alfa (APXS, Alpha Particle X-ray Spectrometer). Te dwa urządzenia są określane jako przyrządy in-situ lub kontaktowe. Trzy pozostałe urządzenia na strukturze służą do pobierania i przygotowywania próbek.

REJESTRATOR OBRAZÓW MARSA UMIESZCZONY NA WYSIĘGNIKU
REJESTRATOR OBRAZÓW MARSA UMIESZCZONY NA WYSIĘGNIKU

Głównym przeznaczeniem rejestratora obrazów Marsa umieszczonego na wysięgniku jest pomoc zespołowi badawczemu misji Mars Science Laboratory w uzyskiwaniu informacji o geologicznej historii powierzchni Marsa.

Za pomocą rejestratora obrazów Marsa umieszczonego na wysięgniku (określanego też jako „MAHLI, Mars Hand Lens Imager”) naukowcy mogą uzyskiwać obrazy przedstawiające zbliżenia minerałów, tekstur i struktur w skałach Marsa, a także powierzchniowych warstw odłamów i pyłów skalnych. Obiektyw na wysięgniku jest automatycznie ogniskowany i rejestruje kolorowe obrazy elementów o minimalnej wielkości 12,5 mikrometra (mniejszej niż średnica ludzkiego włosa) za pomocą kamery o szerokości około 1,5 cala. Rejestrator obrazów Marsa umieszczony na wysięgniku może działać zarówno w dzień, jak i w nocy, ponieważ ma zamontowane źródła światła białego i ultrafioletowego, podobne do światła lampy błyskowej i światła lampy do opalania. Naukowcy użyli światła ultrafioletowego, aby wytworzyć fluorescencję, co pozwoliło im odkryć, że krajobraz Marsa został ukształtowany przez wodę (wykazano, że na planecie występują minerały węglanowe i ewaporaty).

PRZYRZĄD CHEMCAM Przyrząd ChemCam jest wyposażony w mocny laser pokładowy, który generuje serię impulsów w celu odparowywania skał i gleby na powierzchni Marsa. Opary są następnie analizowane w celu ustalenia składu elementarnego. Łazik używa spektrografu mierzącego skład uzyskanej plazmy w celu rejestrowania światła i udostępniania szczegółowych informacji o minerałach zawartych w skałach. Dzięki znajomości atomów, jakie są zawarte w skałach, naukowcy mogą określić, czy występuje tam glin, miedź lub bazalt. Zespół obsługujący przyrząd ChemCam ma nadzieję rejestrować średnio do 12 odczytów składu w każdym dniu na potrzeby analizy naukowej. Laser służy też do oczyszczania powierzchni skał przed użyciem kamery zdalnej do rejestrowania szczegółowych obrazów elementów geologicznych.

Łazik Specyfikacja	MASA 2,2 m mm 2,7 m 3 m Łącznie 3893 kilogramy (8463 funty) przy wystrzeleniu (z uwzględnieniem łazika, systemu podchodzenia do lądowania oraz paliwa). WBUDOWANE PRZYRZĄDY NAUKOWE Wbudowane przyrządy naukowe: 10 przyrządów ważących 75 kilogramów (165 funtów): Rentgenowski spektrometr promieniowania alfa, analiza chemiczna z kamerą, analiza chemiczna i mineralogia, dynamiczne albedo neutronów, rejestrator obrazów podczas lądowania na Marsie, rejestrator obrazów Marsa umieszczony na wysięgniku, kamera na maszcie, czujnik oceniający promieniowanie, stacja monitorowania środowiska łazika oraz analiza próbek na Marsie

Łazik Mars Science Laboratory ma sześć osobno napędzanych kół.
KOŁA ŁAZIKA CURIOSITY Powyżej przedstawiono model jednego z sześciu kół łazika. Ma ono 50 cm średnicy i 40 cm szerokości, a bieżnik ma kształt szewronu, co zapobiega poślizgom koła. Koła są wykonane z jednego bloku aluminium.	BIEŻNIK W KSZTAŁCIE SZEWRONU Łazik Curiosity tymczasowo utknął w głębokim piasku na powierzchni Marsa.