{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["TRIMESTRAL","OUTONO","PRIMAVERA"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"TRIMESTRAL","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO RESIDENCIAL"]
[null,"TRIMESTRAL",null,null,"Data da última verificação"]
[null,"Categoria","Atividade","Descrição","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Encanamento","Torneiras e chuveiros","Verificar se há vazamentos nas torneiras internas e externas. Limpar os ralos. Substituir as arruelas, se necessário."]
[null,"Interior","Armários e acabamento","Aplicar um verniz na madeira."]
[null,"Elétrica e eletrodomésticos","Tomadas e disjuntores","Testar o funcionamento."]
[null,"Exterior","Jardinagem","Verificar a drenagem adequada. "]
[null,"Interior","Portas internas","Lubrificar as dobradiças."]

{"sheet":"OUTONO","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"OUTONO",null,null,"Data da última verificação"]
[null,"Categoria","Atividade","Descrição","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Encanamento","Válvulas de fechamento do encanamento","Inspecionar o funcionamento."]
[null,"Interior","Bancadas","Verificar as juntas de acabamento e da pia. Vedar novamente, se necessário."]
[null,"Elétrica e eletrodomésticos","Sistema de aquecimento","Manutenção da bomba de água e do sistema de aquecimento."]
[null,"Exterior","Telhado","Verificar se há vazamentos. Verificar se há telhas rachadas, quebradas, soltas ou ausentes. Verificar se há pássaros, ninhos, insetos ou outros animais nas chaminés e outras aberturas. Verificar se há vazamentos no telhado, nas aberturas e nas claraboias."]
[null,"Interior","Bancadas","Verificar as juntas de acabamento e da pia. Vedar novamente, se necessário."]

{"sheet":"PRIMAVERA","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"PRIMAVERA",null,null,"Data da última verificação"]
[null,"Categoria","Atividade","Descrição","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Interior","Sótão","Verificar se há vazamentos. Verificar o isolamento e remover ou adicionar, se necessário. Verificar se há alguma evidência de pássaros, animais, etc. Verificar se há ventilação adequada."]
[null,"Encanamento","Aquecedor de água","Liberar a água quente para remover os sedimentos acumulados."]
[null,"Elétrica e eletrodomésticos","Sistema de aquecimento e refrigeração","Inspeção geral do aquecedor: procurar por ferrugem, escamação no trocador de calor e cor de chama adequada, observar sons ou cheiros estranhos, e verificar a condição da ventilação. Remover os fragmentos ao redor da unidade."]
[null,"Interior","Compartimentos do chuveiro e banheira","Inspecionar se o ajuste está adequado. Ajustar, se necessário. Inspecionar as juntas e vedar novamente, se necessário."]
[null,"Exterior","Decks","Esfregar as áreas mofadas e tratar as manchas de água, bolor e fungos."]