Rover Curiosity

Os assinantes do Office podem adicionar modelos 3D a documentos e girar o ângulo do modelo até atingir uma exibição perfeita. Se você não tiver uma assinatura, o documento simplesmente mostrará uma única exibição.

Este modelo inclui exemplos de diferentes exibições do mesmo modelo 3D. Tente ajustar as exibições ou adicionar novos modelos. Saiba como.

2011

Lançada em 2011 como parte da Missão Mars Science Laboratory da NASA, Curiosity é o veículo de pesquisa mais avançado já enviado ao planeta Marte.	A meta do Curiosity em Marte é descobrir se o planeta alguma vez já teve as condições ambientais adequadas para suportar pequenas formas de vida, como micróbios. No início da missão, os instrumentos científicos do rover Curiosity descobriram evidências minerais e químicas para dar suporte à teoria de que algum tipo de vida persistiria no adverso ambiente marciano.

Conheça o Curiosity

O Curiosity foi lançado do Cabo Canaveral em 26 de novembro de 2011 na nave espacial MSL. O destino: Aeolis Palus na cratera Gale em Marte. Sua meta é investigar o clima e a geologia de Marte. Os dados são enviados de volta à Terra para análise pela equipe da MSL.

Tamanho

O tamanho do rover é de aproximadamente o de um carro pequeno. Ele mede 3 metros de comprimento (sem incluir o braço), 2,7 metros de largura e 2,2 metros de altura.

Alcance do braço

2,2 metros

Peso

2.000 libras

Recursos

Laboratório de geologia, câmeras, suspensão rocker-bogie, laser de vaporização de rocha, um gerador termoelétrico e dois computadores de bordo.

Braço robótico futurista do Curiosity
Braço do Curiosity O Braço Robótico é robusto e bastante manobrável. Ele é usado como uma montagem de instrumentos que são responsáveis pelas investigações geológicas. O braço robótico extensível tem três articulações: ombros, cotovelo e pulso, como os seres humanos. A incrível capacidade de manobra do braço permite que o rover posicione os instrumentos precisamente onde são necessários. Esses instrumentos analisam a composição básica das rochas e do solo e capturam imagens microscópicas.	MÃO DO CURIOSITY Cinco dispositivos são montados na estrutura de torre que está localizada na extremidade do braço. O MAHLI (Mars Hand Lens Imager) é um desses dispositivos, assim como o APXS (Alpha Particle X-ray Spectrometer). Esses dois são conhecidos como instrumentos de contato in-situ (no local). Os outros três dispositivos na estrutura são usados para fins de aquisição de amostras e preparação de amostras.

MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

A principal missão do MAHLI é ajudar os membros da equipe de pesquisa do Mars Science Laboratory a aprender com o histórico geológico do ambiente marciano.

Os cientistas são capazes de ver bem de perto os minerais, as texturas e as estruturas das rochas marcianas, bem como a camada superficial da poeira e dos fragmentos rochosos usando o Mars Hand Lens Imager, também conhecido como "MAHLI". As lentes da mão são autofocalizadoras e capturam imagens coloridas dos recursos que medem 12,5 micrômetros (diâmetro menor que o de um cabelo humano) com uma câmera de quase 1,5 polegada (3,8 cm). O MAHLI funciona de dia e de noite, pois traz consigo fontes de iluminação brancas e ultravioletas, que são semelhantes à luz de uma lanterna e à luz de uma lâmpada de bronzeamento, respectivamente. Os cientistas usam a luz ultravioleta para induzir florescência, o que os permitiu descobrir que o ambiente em Marte foi formado pela água, mostrando a presença de minerais de evaporito e carbonato no planeta.

CHEMCAM O ChemCam é equipado com um poderoso laser integrado que dispara uma série de pulsações para vaporizar a rocha e o solo na superfície marciana. O vapor é então analisado para determinar a composição básica. O rover usa um espectrógrafo que mede a composição do plasma resultante, a fim de ler a luz e fornecer detalhes sobre os minerais nas rochas. Sabendo quais átomos estão presentes na rocha, os cientistas podem determinar a presença ou não de alumínio, cobre ou basalto. Em média, a equipe do ChemCam espera fazer até 12 leituras composicionais por dia para análise científica. O laser também limpa superfícies nas rochas antes de usar sua câmera remota para capturar imagens detalhadas dos recursos geológicos.

Rover Especificações	MASSA 2,2 m mm 2,7 m 3 m Total de 8.463 libras (3.893 quilogramas) no lançamento, englobando o rover, sistema de descida/aterrissagem e combustível. CARGA CIENTÍFICA Carga científica: 165 libras (75 quilogramas) em 10 instrumentos: Alpha Particle X-ray Spectrometer, Chemistry and Camzzzera, Chemistry and Mineralogy, Dynamic Albedo of Neutrons, Mars Descent Imager, Mars Hand Lens Imager, Mast Camera, Radiation Assessment Detector, Rover Environmental Monitoring Station e Sample Analysis at Mars

O Mars Science Laboratory tem seis rodas com capacidade individual.
RODAS DO CURIOSITY Veja acima um modelo de uma das seis rodas de pouso do rover. São 50 cm de diâmetro e 40 cm de largura. A banda de rodagem é alinhada em sulcos na forma de V para evitar que a roda deslize. As rodas são montadas a partir de um único bloco de alumínio.	PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM EM V O Curiosity fica preso temporariamente em areia profunda na superfície de Marte.