{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Расписание работ по дому"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Расписание работ по дому","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расписание работ по дому"]
["В этот список можно добавить или удалить элементы путем вставки и удаления строк на листе."]
["Ежеквартально",null,"Дата последнего выполнения"]
["Водопровод"]
["Водопроводные краны и души","Проверить, не протекают ли краны. Почистить аэраторы. По необходимости заменить прокладки."]
["Канализация","Почистить с содой. Слить воду из неиспользуемых труб."]
["Трубы","Осмотреть внешние трубы на предмет наличия протечек."]
["Кухня и ванная комната","Проверить на предмет наличия протечек."]
["Туалеты","Проверить устойчивость и протечки."]
["Бак для нагрева воды","Проверить бак на предмет наличия протечек. Если используется жесткая вода, слить 5-10 литров."]
["Внутренние помещения"]
["Деревянные шкафы и отделка","Обработать полиролью."]
["Внутренние двери","Смазать петли."]
["Дверь в гараже","Смазать замки. Проверить работу."]
["Окна и двери","Проверить, открыты ли фильтрационные отверстия. Очистить от пыли и грязи. Смазать колесики и задвижки."]
["Подвальные помещения","Проверить на наличие трещин и протечек. Проверить на наличие муравьев и других насекомых."]
["Керамическая плитка","Проверить, имеется ли налет, и очистить его."]
["Электричество и приборы"]
["Системы отопления и охлаждения","При необходимости почистить и заменить фильтры."]
["Вытяжка на кухне","Снять и почистить фильтр. Отчистить налет с корпуса вентилятора."]
["Холодильник","Протереть пыль снаружи. Помыть поддон. При необходимости помыть и разморозить морозильную камеру."]
["Посудомоечная машина","Проверить на наличие протечек."]
["Электропроводка, провода и вилки","Проверить изоляцию и наличие повреждений. Заменить по необходимости."]
["Противопожарная система","Проверить работу и заменить по необходимости батареи."]
["Розетки","Проверить работу."]
["Наружная часть"]
["Фундамент","Осмотреть доступные области, вентиляционные отверстия и трубопроводы на наличие трещин, протечек и засоров."]
["Ландшафт","Проверить работу дренажной системы. "]
["Бетонные плиты и асфальт","Отчистить от масла и жирных пятен."]
["Осень",null,"Дата последнего выполнения"]
["Водопровод"]
["Запорные клапаны водопровода","Проверить работу."]
["Наружные водопроводные краны","Слить воду."]
["Бак для нагрева воды","Слить воду, чтобы удалить накопившийся осадок."]
["Аэратор","Проверить напор воды. Если поток уменьшился, почистить фильтры аэраторов. В течение первых двух месяцев может потребоваться более частая чистка аэраторов."]
["Внутренние помещения"]
["Чердак","Осмотреть на наличие признаков протечек. Проверить изоляционный материал и при необходимости заменить его. Проверить на предмет наличия птиц и других животных. Проверить работу вентиляции."]
["Рабочие поверхности","Проверить наличие щелей между рабочими поверхностями, раковинами и фартуком. При необходимости заделать швы."]
["Кафельное покрытие","Проверить наличие и качество раствора на стыках. По необходимости повторно заделать швы."]
["Душевые двери и кабинки","Проверить стыки. Отрегулировать по необходимости. Осмотреть швы и замазать их, если требуется."]
["Герметизирующие прокладки","Проверить наличие щелей в окнах и дверях. Проверить стекла в них. Замазать щели или заменить стекла по необходимости."]
["Составные гаражные двери","Отрегулировать движение и натяжение."]
["Камин","Проверить дымоход. Почистить по необходимости. Осмотреть кирпичи и раствор на наличие трещин и повреждений. "]
["Электричество и приборы"]
["Система отопления","Осмотреть систему отопления и тепловой насос."]
["Система охлаждения","Удалить продукты износа из блоков и почистить с помощью садового шланга. Извлечь кондиционер из окна или закрыть его полиэтиленовой пленкой. При необходимости почистить и заменить фильтры."]
["Змеевик холодильника","Почистить."]
["Топливные устройства","Осмотреть и выполнить необходимые операции по обслуживанию."]
["Наружная часть"]
["Крыша","Проверить наличие протечек. Проверить, нет ли поврежденных, плохо закрепленных или отсутствующих кровельных плиток. Осмотреть вентиляционные и жалюзийные отверстия на предмет наличия птиц, насекомых и других животных. Проверить надежность гидроизоляции дымовой трубы, вентиляционных отверстий и люков."]
["Труба","Почистить и проверить наличие поврежденных кирпичей или швов. Проверить наличие протечек. Проверить наличие птиц, насекомых и других животных."]
["Желоба и водосточные трубы","Помыть и проверить на предмет наличия протечек, искривлений и повреждений."]
["Наружные стены","Проверить наличие поврежденных кирпичей или швов. Осмотреть обшивку на предмет наличия повреждений или загнивания. Проверить, не отслаивается ли краска с поверхностей."]
["Ландшафт","Привести в порядок кусты вокруг стен. Удалить ветви и мусор, привлекающие насекомых (деревья и кусты должны располагаться на расстоянии не менее 10 см от вашего дома). Выполнить земляные работы."]
["Бетонные плиты и асфальт","Проверить наличие трещин и износа. По необходимости отремонтировать."]
["Септический резервуар","Проверьте сток резервуара на предмет затопления или неприятного запаха. Следует ежегодно опустошать резервуар."]
["Садовая мебель","Почистить и сложить в гараж или покрыть водонепроницаемым материалом."]
["Весна",null,"Дата последнего выполнения"]
["Водопровод"]
["Бак для нагрева воды","Слить воду, чтобы удалить накопившийся осадок."]
["Внутренние помещения"]
["Чердак","Осмотреть на наличие признаков протечек. Проверить изоляционный материал и при необходимости заменить его. Проверить на предмет наличия птиц и других животных. Проверить работу вентиляции."]
["Рабочие поверхности","Проверить наличие щелей между рабочими поверхностями, раковинами и фартуком. При необходимости заделать швы."]
["Кафельное покрытие","Проверить наличие и качество раствора на стыках. По необходимости повторно заделать швы."]
["Душевые двери и кабинки","Проверить стыки. Отрегулировать по необходимости. Осмотреть швы и замазать их, если требуется."]
["Герметизирующие прокладки","Проверить наличие щелей в окнах и дверях. Проверить стекла в них. Замазать щели или заменить стекла по необходимости."]
["Электричество и приборы"]
["Системы отопления и охлаждения","Общий осмотр печи: проверить, нет ли ржавчины или накипи на теплообменнике; проверить цвет пламени; проверить наличие необычных звуков и запахов; проверить состояние вентиляционных отверстий. Удалить продукты износа из блоков."]
["Автоматические выключатели ","Проверить работу."]
["Холодильник","Почистить змеевик."]
["Наружная часть"]
["Плоские поверхности","Очистить плесень и подтеки."]
["Крыша","Почистить. Проверить наличие протечек. Проверить, нет ли поврежденных, плохо закрепленных или отсутствующих кровельных плиток. Осмотреть вентиляционные и жалюзийные отверстия на предмет наличия птиц, насекомых и других животных. Проверить надежность гидроизоляции дымовой трубы, вентиляционных отверстий и люков."]
["Труба","Почистить и проверить наличие поврежденных кирпичей или швов. Проверить наличие протечек. Проверить наличие птиц, насекомых и других животных."]
["Желоба и водосточные трубы","Помыть и проверить на предмет наличия протечек, искривлений и повреждений."]
["Окна","Помыть."]
["Наружные стены","Проверить наличие поврежденных кирпичей или швов. Осмотреть обшивку на предмет наличия повреждений или загнивания. Проверить, не отслаивается ли краска с поверхностей."]
["Ландшафт","Привести в порядок кусты вокруг стен. Удалить ветви и мусор, привлекающие насекомых (деревья и кусты должны располагаться на расстоянии не менее 10 см от вашего дома). Выполнить земляные работы."]
["Бетонные плиты и асфальт","Проверить наличие трещин и износа. По необходимости отремонтировать."]