{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Načrt za vzdrževanje doma"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Načrt za vzdrževanje doma","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Načrt za vzdrževanje doma"]
["To je začetni seznam. Elemente lahko dodate ali odstranite tako, da na ta delovni list vstavite vrstice ali jih iz njega odstranite."]
["Četrtletna opravila",null,"Datum zadnjega čiščenja"]
["Vodovod"]
["Armature in tuš ročke","Preveri zunanjost in notranjost armatur, če so na njih nastale razpoke. Očisti aeratorje. Po potrebi zamenjaj tesnila."]
["Odtoki","Očisti s sodo bikarbono. V nerabljene odtoke vlij vodo."]
["Cevi","Preglej zunanjost cevi, ali so na njih nastale razpoke."]
["Kopalniške in kuhinjske omarice","Preveri pod omaricami in okoli njih, ali so nastale razpoke."]
["Stranišča","Preveri, ali so stabilna in brez razpok."]
["Grelnik vode","Preveri področje okoli grelnika vode, ali so nastale razpoke. Če je voda trda, vanj vlij 4-8 litrov vode."]
["Notranjost"]
["Lesene omarice in oprema","Očisti s čistilom za lesene površine."]
["Notranja vrata","Naolji tečaje."]
["Garažna vrata","Naolji železne dele. Preveri, ali se vrata odpirajo brez zatikanj."]
["Vodila oken in vrat","Preveri, ali so odprtine za odtok vode odprte. Odstrani umazanijo in prah. Naolji koleščka in kljuke."]
["Klet","Preveri, ali so nastale razpoke in ali je prisotna vlaga. Preveri, ali so v kleti termiti ali druge žuželke, ki se hranijo z lesom."]
["Keramične ploščice","Preveri in očisti fuge."]
["Električni in gospodinjski aparati"]
["Sistemi za gretje in hlajenje","Očisti in po potrebi zamenjaj filtre."]
["Kuhinjska napa","Odstrani in očisti filter. Iz ohišja ventilatorja odstrani nabrano maščobo."]
["Hladilnik","Z vrha očisti prah. Očisti posodo za odtekanje vode. Po potrebi očisti in odmrzni zamrzovalnik."]
["Pomivalni stroj","Preveri, ali kje odteka voda."]
["Kabli, električni vtiči in vtičnice","Preveri, ali so izrabljeni ali poškodovani in jih po potrebi zamenjaj."]
["Detektorji dima","Preveri, ali delujejo pravilno in po potrebi zamenjaj baterije."]
["Varnostne vtičnice","Preveri, ali delujejo pravilno."]
["Zunanjost"]
["Temelji","Preveri vidna področja, zračnike in cevi, ali so na njih nastale razpoke, luknje ali da se v njih ni kaj zagozdilo."]
["Vrt","Preveri, ali voda pravilno odteka. "]
["Beton in asfalt","Očisti oljne in mastne madeže."]
["Jesen",null,"Datum zadnjega čiščenja"]
["Vodovod"]
["Vodovodni ventili","Preveri, ali delujejo pravilno."]
["Zunanje armature","Očisti."]
["Grelnik vode","Splakni z vročo vodo, da odstraniš nabrane usedline."]
["Aeratorji na armaturah","Preveri, ali voda skozi njih teče nemoteno. Če je pretok zmanjšan, očisti filter aeratorja. Med prvima dvema mesecema bodo aeratorji na armaturah potrebovali pogostejše čiščenje."]
["Notranjost"]
["Podstrešje","Preveri, ali so na podstrešju kje nastale luknje. Preveri izolacijo in jo po potrebi dodaj ali odstrani. Preveri, ali so se na podstrešju naselile ptice, veverice ali druge živali. Preveri, ali ventilacija deluje pravilno."]
["Vrhnji deli pultov","Preveri, so pri koritu in zaščiti proti škropenju vode nastale razpoke. Zamaši tam, kjer je potrebno."]
["Področja s ploščicami","Preveri, ali je kje odpadla ali pa manjka fuga ali mašilo. Po potrebi znova zafugiraj in zamaši."]
["Vrata za tuš in čepi za kad","Preveri, ali se pravilno prilegajo in po potrebi prilagodi. Preveri, ali čep maši pravilno in po potrebi prilagodi."]
["Okenska tesnila","Preveri tesnila okrog oken in vrat. Preveri okenska in vratna stekla in jih po potrebi prilagodi ali zamenjaj."]
["Dvodelna garažna vrata","Prilagodi vodila in prožnost."]
["Kamin","Preveri dimnik in ga po potrebi očisti. Preveri opeke na kaminu in ali so na malti nastale razpoke in ali se je malta poškodovala. "]
["Električni in gospodinjski aparati"]
["Grelni sistem","Opravi servis grelnega sistema in toplotne črpalke."]
["Hladilni sistem","Odstrani črepinje okrog enot in očisti s cevjo za zalivanje vrta. Odstrani okensko klimatsko napravo ali jo zaščiti z vodoodpornim pokrivalom. Očisti in po potrebi zamenjaj filtre."]
["Cevi hladilnika","Očisti."]
["Vnetljivi pripomočki","Preveri delovanje in po potrebi opravi servis."]
["Zunanjost"]
["Streha","Preveri, ali kje prepušča voda. Preveri, ali so strešne opeke poškodovane, zrahljane ali če manjkajo. Preveri ventilatorje in žlebove, ali so v njih ptice, gnezda, veverice ali žuželke. Preveri, ali so okoli strešnikov, ventilatorjev in strešnih oken nastale razpoke."]
["Dimnik","Očisti opeke in malto in preveri, ali kje razpadajo. Preveri, ali kje prepušča voda. Preveri, ali so v dimniku ptice, gnezda, veverice ali žuželke."]
["Žlebovi","Očisti in preveri, ali kje prepuščajo vodo, ali so pravilno naravni ali če so poškodovani."]
["Zunanje stene","Preveri, ali na njih razpadajo opeke in malta. Preveri, ali so deske poškodovane ali strohnele. Preveri, ali se na pobarvanih površinah lušči barva."]
["Vrt","Obreži grmičevje okrog zidov. Odstrani drevesne veje, vejice ali vse ostalo, kar privlači mrčes (drevo ali grmičevje naj bo od sten oddaljeno vsaj 10 cm). Pospravi na vrtu."]
["Beton in asfalt","Preveri, ali so na njem nastale razpoke in ali razpada. Po potrebi zamaši razpoke ali popravi."]
["Greznica","Preveri cevi v greznici, če poplavljajo ali če v njih nastaja smrad. Greznico izprazni vsako leto."]
["Trata in vrtno pohištvo","Očisti in shrani ali pokrij pohištvo z vodoodpornim materialom."]
["Pomlad",null,"Datum zadnjega čiščenja"]
["Vodovod"]
["Grelnik vode","Splakni z vročo vodo, da odstraniš nabrane usedline."]
["Notranjost"]
["Podstrešje","Preveri, ali so na podstrešju kje nastale luknje. Preveri izolacijo in jo po potrebi dodaj ali odstrani. Preveri, ali so se na podstrešju naselile ptice, veverice ali druge živali. Preveri, ali ventilacija deluje pravilno."]
["Vrhnji deli pultov","Preveri, ali so pri koritu in zaščiti proti škropenju vode nastale razpoke. Zamaši tam, kjer je potrebno."]
["Področja s ploščicami","Preveri, ali je kje odpadla ali pa manjka fuga ali mašilo. Po potrebi znova zafugiraj in zamaši."]
["Vrata za tuš in čepi za kad","Preveri, ali se pravilno prilegajo in po potrebi prilagodi. Preveri, ali čep maši pravilno in po potrebi prilagodi."]
["Okenska tesnila","Preveri tesnila okrog oken in vrat. Preveri okenska in vratna stekla in jih po potrebi prilagodi ali zamenjaj."]
["Električni in gospodinjski aparati"]
["Sistemi za gretje in hlajenje","Splošni pregled peči – preveri, ali je prisotna rja, termostate na grelnih enotah in ustrezno barvo ognja, bodi pozoren na čudne zvoke ali vonje ter preveri stanje hladilnih naprav. Odstrani smeti okoli enot."]
["FID stikalo ","Preizkusi delovanje."]
["Hladilnik","Očisti navoje."]
["Zunanjost"]
["Krovi","Očisti plesniva področja in odstrani madeže vode, plesen in glivice."]
["Streha","Očisti. Preveri, ali kje prepušča voda. Preveri, ali so strešne opeke poškodovane, zrahljane ali če manjkajo. Preveri ventilatorje in žlebove, ali so v njih ptice, gnezda, veverice ali žuželke. Preveri, ali so okoli strešnikov, ventilatorjev in strešnih oken nastale razpoke."]
["Dimnik","Očisti opeke in malto in preveri, ali kje razpadajo. Preveri, ali kje prepušča voda. Preveri, ali so v dimniku ptice, gnezda, veverice ali žuželke."]
["Žlebovi","Očisti in preveri, ali kje prepuščajo vodo, ali so pravilno naravni ali če so poškodovani."]
["Okna","Očisti."]
["Zunanje stene","Preveri, ali na njih razpadajo opeke in malta. Preveri, ali so deske poškodovane ali strohnele. Preveri, ali se na pobarvanih površinah lušči barva."]
["Vrt","Obreži grmičevje okrog zidov. Odstrani drevesne veje, vejice ali vse ostalo, kar privlači mrčes (drevo ali grmičevje naj bo od sten oddaljeno vsaj 10 cm). Pospravi na vrtu."]
["Beton in asfalt","Preveri, ali so na njem nastale razpoke in ali razpada. Po potrebi zamaši razpoke ali popravi."]