Curiosity

Prenumeranter på Office kan lägga till 3D-modeller i dokument och rotera vinkeln för att visa rätt vy. Om du inte har en prenumeration visar dokumentet endast en vy.

Den här mallen innehåller exempel på olika vyer av samma 3D-modell. Försök att ändra vyn, eller lägga till nya modeller. Lär dig hur.

2011

Curiosity, som skickades iväg 2011 som del av NASA:s Mars Science Laboratory Mission, är det mest avancerade fordonet som någonsin skickas till Mars	Curiositys uppdrag på Mars är att ta reda på om planeten någonsin hade miljömässiga förutsättningar för att upprätthålla liv i form av mikrober. Curiositys instrument upptäckte tämligen omgående mineraler och kemiska föreningar som gav stöd för teorin att liv skulle kunna uppstå i det ogästvänliga klimatet.

Detta är Curiosity

Curiosity sköts upp från Cape Canaveral den 26 november 2011, ombord på rymdfarkosten MSL. Resans mål: Aeolis Palus i Gale-kratern på Mars. Uppdraget är att undersöka klimatet och geologin på Mars. Data skickas sedan tillbaka till jorden för att analyseras av MSL-gruppen.

Storlek

Landfarkosten har samma storlek som en liten bil. Den är 3 meter lång (armen exkluderad), 2,7 meter bred och 2,2 meter hög.

Armens räckvidd

2,2 meter

Vikt

900 kilo

Funktioner

Geologiskt labb, kameror, specialgjord hjulupphängning, laser för att förånga stenar, termoelektrisk generator och två datorer

Curiositys futuristiska arm
Curiositys arm Robotarmen är kraftig och mycket lättmanövrerad. Den hanterar instrumenten som ansvarar för de geologiska undersökningarna. Den utfällbara robotarmen har 3 leder: axel, armbåge och handled – precis som en människa. Armens otroliga manöverförmåga gör att landfarkosten kan placera instrumenten mycket exakt vid provtagning. Instrumenten analyserar sedan den kemiska sammansättningen hos grus och jord och tar mikroskopbilder.	CURIOSITYS HAND Fem enheter är monterade lägst ut på armen. Två av dessa enheter är Mars Hand Lens Imager (MAHLI) och Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS). Dessa kallas för kontaktinstrument (eller in situ). De övriga tre enheterna används för att inhämta och bearbeta prover.

MARS HAND LENS IMAGER
MAHLI

MAHLI viktigaste uppdrag är att hjälpa forskarna på Mars Science Laboratory att utforska Mars-landskapets geologiska historia.

Forskarna kan komma mycket nära mineraler, klippor, grus, damm och andra intressanta företeelser på Mars genom att använda Mars Hand Lens Imager, även kallad ”MAHLI”. Linsen har autofokus och kan ta fotografier av föremål så små som 12,5 mikrometer (mindre än ett hårstrås diameter) med kameran som är knappt 4 cm bred. MAHLI fungerar dygnet runt eftersom den är försedd med en vit och en ultraviolett ljuskälla, närmast att likna vid ljuset från en ficklampa respektive ett solarium. Forskarna använder det ultravioletta ljuset för att göra omgivningen självlysande. Detta ledde till upptäckten att Mars-landskapet har formats av vatten eftersom man hittade lämningar av karbonat och evaporit, mineraler som är vattenlösliga.

CHEMCAM ChemCam är försedd med en kraftfull laser, som avfyrar ett antal korta pulser för att förånga grus och jord som påträffas på planetens yta. Ångan analyseras för att fastställa den kemiska sammansättning. Landfarkosten använder en spektrograf för att mäta sammansättning av den resulterande plasman genom att analysera ljuset för att ta fram information om mineralämnena. Genom att ta reda på vilka atomer som ingår kan forskarna avgöra det förekommer exempelvis aluminium, koppar eller basalt. ChemCam-gruppen hoppas kunna genomföra 12 kemiska analyser per dag i snitt. Lasern används även för att putsa ytan på stenar innan kameran tar detaljerade bilder på olika geologiska formationer.

Landfarkost Specifikationer	VIKT 2,2 m mm 2,7 m 3 m 3 893 kg totalt vid start, bestående av landfarkost, bränsle och landare. VETENSKAPLIG NYTTOLAST Vetenskaplig nyttolast 75 kg fördelad på 10 instrument: Alpha Particle X-ray Spectrometer, Chemistry and Camzzzera, Chemistry and Mineralogy, Dynamic Albedo of Neutrons, Mars Descent Imager, Mars Hand Lens Imager, Mast Camera, Radiation Assessment Detector, Rover Environmental Monitoring Station samt Sample Analysis at Mars

Landfarkosten har sex individuellt strömförsörjda hjul.
CURIOSITYS HJUL Här ovan visas en modell av ett av roverns sex hjul. Hjulet är 50 centimeter i diameter och 40 centimeter brett och “däckmönstret” är försett med v-formade spår för att förhindra att hjulet tappar greppet. Hjulen är tillverkade av ett sammanhängande block av aluminium.	V-FORMAT DÄCKMÖNSTER Curiosity fastnar tillfälligt i den djupa sanden på Mars yta.