Curiosity Keşif Aracı

Office aboneleri belgelere 3B modeller ekleyebilir, doğru görünümü yakalamak için açıyı döndürebilir. Aboneliğiniz yoksa belge yalnızca bir görünümü gösterir.

Bu şablonda, aynı 3B modelin farklı açılardan görüntülendiği örnekler bulunur. Görünümleri ayarlamayı veya yeni modeller eklemeyi deneyin. Nasıl yapılacağını öğrenin.

2011

2011'de NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı Görevi kapsamında fırlatılan Curiosity, Mars'a gönderilen en gelişmiş araştırma aracıdır	Curiosity'nin Mars'taki hedefi, mikroplar gibi küçük yaşam formlarını barındıracak doğru çevre koşullarının bu gezegende yaşanıp yaşanmadığını keşfetmektir. Görevinin ilk zamanlarında, Curiosity keşif aracının bilimsel ekipmanları, Mars'ın acımasız ortamında yaşam olabileceği teorisini destekleyen mineral ve kimyasal kanıtlar buldu.

Curiosity ile tanışın

Curiosity, 26 Kasım 2011 tarihinde MBL uzay aracıyla Canaveral Burnu'ndan fırlatıldı. Varış noktası: Mars'taki Gale Krateri'ndeki Aeolis Palus düzlüğü. Curiosity'nin amacı, Mars'ın iklimini ve yer bilimsel yapısını incelemektir. Elde edilen veriler, MBL ekibi tarafından analiz edilmek üzere Dünya'ya gönderilir.

Boyut

Keşif aracı, ufak bir araba boyutundadır. Uzunluğu (kolu hariç) 3 metre, genişliği 2,7 metre ve yüksekliği 2,2 metredir.

Kol Erişim Mesfesi

2,2 metre

Ağırlık

900 kg

Özellikler

Yerbilim laboratuvarı, kameralar, özel geliştirilmiş süspansiyon, kayaları toza dönüştüren lazer, termoelektrik jeneratör ve iki yerleşik bilgisayar

Curiosity'nin fütüristik robot kolu
Curiosity'nin Kolu Robot Kol dayanıklıdır ve yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Yerbilimsel incelemelerden sorumlu ekipmanlar bu kola bağlıdır. Uzayabilen robot kolunda tıpkı insanlardaki gibi omuzlar, dirsek ve bilek olmak üzere 3 eklemi bulunur. Kolun inanılmaz manevra kabiliyeti, keşif aracının ekipmanları çalışmaları için gereken konuma hassas bir şekilde yerleştirmesini sağlar. Bu ekipmanlar kayalar ve toprağın element bileşimini analiz eder ve mikroskobik fotoğraflar çeker.	CURIOSITY'NİN ELİ: Kolun ucundaki kule yapısında beş aygıt bulunur. Bu aygıtlardan birisi Mars Lens Görüntüleyici (MAHLI), bir diğeri ise Alfa Parçacık X-ray Tayfölçer (APXS) aygıtıdır. Bu ikisi, yerinde ekipmanlar veya temas ekipmanları olarak bilinir. Aracın üzerindeki diğer üç aygıt, numune toplama ve numune hazırlama amaçlarına yönelik olarak kullanılır.

MARS LENS GÖRÜNTÜLEYİCİ
MAHLI

MAHLI'nin ana görevi, Mars Bilim Laboratuvarı araştırma ekibi üyelerinin Mars yüzeyinin yerbilimsel geçmişinden bilgi edinmelerine yardımcı olmaktır.

"MAHLI", yani Mars Lens Görüntüleyici'yi kullanarak bilim insanları, Mars'taki taşlarda bulunan minerallerin, dokuların ve yapıların yakından görünüşlerine ek olarak, kaya parçaları ve tozdan oluşan yüzey katmanının da yakından görünüşünü elde edebiliyor. Kendi kendine odaklanabilen lens, 1,5 inç genişliğinde bir kamerayla 12,5 mikrometre (bir saç telinin çapından daha küçük) boyutundaki ayrıntıların renkli fotoğraflarını çekiyor. Hem beyaz ışık, hem de ultraviyole ışık kaynakları taşıyan MAHLI, hem gündüz hem de gece çekim yapabiliyor. Bu ışıkları fener ışığı ve solaryum lambasının ışığı gibi düşünebilirsiniz. Bilim insanları ultraviyole ışığı, floresan özelliğini teşvik etmek için kullanıyor. Bu özellik sayesinde, Mars'ta karbonat ve evaporit mineraller olduğunu göstermiş ve gezegenin yüzeyini suyun şekillendirdiğini keşfetmişlerdi.

CHEMCAM ChemCam, Mars yüzeyindeki kaya ve toprakları toza dönüştürmek için seri atımlar ateşleyen güçlü bir yerleşik lazer barındırır. Daha sonra bu tozlar analiz edilerek element bileşimi belirlenir. Keşif aracı, ışığı okumak ve kayalarda bulunan mineraller hakkındaki ayrıntıları belirlemek amacıyla, ortaya çıkan plazmanın oluşumunu ölçen bir spektograf kullanır. Kayanın içinde hangi atomların olduğunu öğrendiklerinde, bilim insanları kayada alüminyum mu, bakır mı yoksa bazalt mı olduğunu belirleyebilirler. ChemCam ekibi, bilimsel analiz için her gün ortalama 12 taneye kadar bileşim okuması almayı planlamaktadır. Lazer ayrıca kayaların yüzeylerini temizlemekte kullanılır, böylece uzaktan kamerasıyla yer bilimsel özelliklerin ayrıntılı fotoğraflarını çekebilir.

Keşif Aracı Özellikler	KÜTLE 2,2m mm 2,7 m 3 m Keşif aracı, alçalma/iniş sistemleri ve yakıt birlikte hesaplandığında, fırlatma ağırlığı toplam 3.893 kilogramdır. BİLİMSEL KARGO Bilimsel kargo: Toplam 75 kiloluk 10 ekipman: Alfa Parçacık X-ray Tayfölçer (APXS), Kimya ve Kamera Seti (ChemCam), Kimya ve Mineralbilim (CheMin), Nötronların Dinamik Aklığı (DAN), Mars İniş Görüntüleyici (MARDI), Mars Lens Görüntüleyici (MAHLI), Mast Kamera (MastCam), Radyasyon değerlendirme detektörü (RAD), Kaşif Çevre İzleme İstasyonu (REMS) ve Mars'ta numune inceleme (SAM)

Mars Bilim Laboratuvarı'nın her biri ayrı yerlerden güç alan altı tekerleği vardır.
CURIOSITY'NİN TEKERLEKLERİ Yukarıdaki model, keşif aracının altı uçuş tekerleğinden birine aittir. 50 cm çapında ve 40 cm genişliğinde olan tekerleğin "deseni" kaymayı önlemek amacıyla zikzak şekillidir. Tekerlekler tek bir alüminyum bloğundan çalıştırılır.	ZİKZAK TEKERLEK DESENİ Curiosity kısa süreliğine Mars yüzeyindeki derin kumlara saplanıyor.