{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Πρόγραμμα συντήρησης σπιτιού"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Πρόγραμμα συντήρησης σπιτιού","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5],[1,0,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Πρόγραμμα συντήρησης σπιτιού"]
["Πρόκειται για λίστα έναρξης. Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε στοιχεία με την εισαγωγή ή διαγραφή γραμμών σε αυτό το φύλλο εργασίας."]
["Κάθε τρίμηνο",null,"Ημερομηνία τελευταίας συντήρησης"]
["Υδραυλικά"]
["Κάνουλες και τηλέφωνα ντους","Ελέγξτε τις εσωτερικές και εξωτερικές κάνουλες για διαρροές. Καθαρίστε τα στοιχεία εξαερισμού. Αντικαταστήστε τις ροδέλες αν χρειαστεί."]
["Σιφώνια","Καθαρίστε με μαγειρική σόδα. Χύστε νερό σε αχρησιμοποίητα σιφώνια."]
["Σωλήνες","Ελέγξτε ορατούς σωλήνες για διαρροές."]
["Ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου","Ελέγξτε από κάτω και γύρω για διαρροές."]
["Τουαλέτες","Ελέγξτε για σταθερότητα και διαρροές."]
["Θερμοσίφωνας","Ελέγξτε την περιοχή γύρω από το θερμοσίφωνα για διαρροές. Αν υπάρχει σκληρό νερό, αδειάστε 4 με 8 λίτρα νερού."]
["Εσωτερικό"]
["Ξύλινες ντουλάπες και διακοσμητικά","Εφαρμόστε ένα προστατευτικό για ξύλο."]
["Εσωτερικές πόρτες","Λιπάνετε τους μεντεσέδες."]
["Πόρτα γκαράζ","Λιπάνετε το υλικό. Ελέγξτε το μηχανισμό για ελεύθερη κίνηση."]
["Οδηγοί συρόμενου παραθύρου και πόρτας","Ελέγξτε αν οι οπές αποστράγγισης είναι ανοικτές. Καθαρίστε από ακαθαρσίες και σκόνες. Λιπάνετε τα ράουλα και τα μάνδαλα."]
["Υπόγειο ή κενός χώρος","Ελέγξτε για ρωγμές ή σημάδια υγρασίας ή διαρροής. Ελέγξτε για την παρουσία τερμιτών ή ξυλοφάγων εντόμων."]
["Κεραμικό πλακίδιο","Ελέγξτε και καθαρίστε το μείγμα αρμών."]
["Ηλεκτρικά και συσκευές"]
["Συστήματα θέρμανσης και ψύξης","Καθαρίστε και αντικαταστήστε τα φίλτρα, αν είναι απαραίτητο."]
["Απορροφητήρας κουζίνας","Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο. Καθαρίστε το υπολείμματα γράσου από το περίβλημα του ανεμιστήρα."]
["Ψυγείο","Καθαρίστε τη σκόνη από το επάνω μέρος. Καθαρίστε το δοχείο αποστράγγισης του ψυγείου. Καθαρίστε τον καταψύκτη και κάντε απόψυξη, αν είναι απαραίτητο."]
["Πλυντήριο πιάτων","Ελέγξτε για διαρροές."]
["Καλωδίωση, ηλεκτρικά καλώδια και πρίζες","Ελέγξτε για φθορά ή βλάβες. Αντικαταστήστε καλώδια ή πρίζες, αν είναι απαραίτητο."]
["Ανιχνευτής καπνού","Ελέγξτε για σωστή λειτουργία και αντικαταστήστε μπαταρίες, αν είναι απαραίτητο."]
["Διακόπτες γείωσης (GFI)","Ελέγξτε για σωστή λειτουργία."]
["Εξωτερικό"]
["Θεμέλια","Εξετάστε ορατές περιοχές, εξαεριστήρες και αεραγωγούς για ρωγμές, διαρροές ή σημεία που εμποδίζουν τη ροή του αέρα."]
["Εξωτερικοί χώροι","Ελέγξτε για σωστή αποχέτευση. "]
["Τσιμέντο και άσφαλτος","Καθαρίστε από λάδια και γράσο."]
["Φθινόπωρο",null,"Ημερομηνία τελευταίας συντήρησης"]
["Υδραυλικά"]
["Υδραυλικές βαλβίδες διακοπής","Ελέγξτε για σωστή λειτουργία."]
["Εξωτερικές κάνουλες","Αποστραγγίστε."]
["Θερμοσίφωνας","Αδειάστε το ζεστό νερό για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα."]
["Οπές εξαερισμού κάνουλας","Ελέγξτε για τη σωστή ροή νερού. Αν η ροή είναι μειωμένη, καθαρίστε τις οθόνες εξαερισμού. Τα στοιχεία εξαερισμού κάνουλας μπορεί να χρειάζονται πιο συχνό καθάρισμα τους πρώτους δύο μήνες."]
["Εσωτερικό"]
["Σοφίτα","Εξετάστε για διαρροές. Ελέγξτε τη μόνωση και αφαιρέστε ή προσθέστε μονωτικό υλικό, αν είναι απαραίτητο. Ελέγξτε για την παρουσία πουλιών, σκίουρων, ρακούν κ.λπ. Ελέγξτε για σωστό εξαερισμό."]
["Επιφάνειες πάγκου","Εξετάστε για χωρίσματα σε νιπτήρες και περιμετρική επένδυση πάγκου. Στεγανοποιήστε ξανά όπου απαιτείται."]
["Περιοχές με πλακάκια","Εξετάστε για ρευστοκονίαμα ή υλικό στεγανοποίησης που δεν είναι σταθερό ή που λείπει. Τοποθετήστε ξανά το ρευστοκονίαμα ή το υλικό στεγανοποίησης, αν είναι απαραίτητο."]
["Παραπέτασμα ντουζιέρας/μπανιέρας","Ελέγξτε για σωστή προσαρμογή. Ρυθμίστε το, αν είναι απαραίτητο. Εξετάστε τη στεγανοποίηση και την επαναστεγανοποίηση, αν είναι απαραίτητο."]
["Μονωτικά υλικά έναντι του ψύχους","Ελέγξτε τη στεγανοποίηση γύρω από παράθυρα και πόρτες. Ελέγξτε τις σήτες σε παράθυρα και πόρτες. Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε τα, αν είναι απαραίτητο."]
["Σπάστές γκαραζόπόρτες","Ρυθμίστε την κίνηση και αντίσταση."]
["Τζάκι","Ελέγξτε τις καπνοδόχους. Καθαρίστε αν είναι απαραίτητο. Ελέγξτε τα τούβλα και κονιάματα για ρωγμές ή ζημιές . "]
["Ηλεκτρικά και συσκευές"]
["Σύστημα θέρμανσης","Ελέγξτε το σύστημα θέρμανσης και την αντλία θερμότητας."]
["Σύστημα ψύξης","Αφαιρέστε τα υπολείμματα γύρω από τις μονάδες και καθαρίστε με το λάστιχο του κήπου. Αφαιρέστε το κλιματιστικό παραθύρου ή προστατέψτε το με κάλυμμα που είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Καθαρίστε και αντικαταστήστε τα φίλτρα, αν είναι απαραίτητο."]
["Σχάρα ψυγείου","Καθαρίστε."]
["Συσκευές που λειτουργούν με καύση","Εξετάστε και συντηρήστε τις, αν είναι απαραίτητο."]
["Εξωτερικό"]
["Σκεπή","Ελέγξτε για διαρροές. Ελέγξτε για καταστραμμένες και χαλαρές πλάκες στέγης ή για πλάκες που λείπουν. Ελέγξτε αεραγωγούς ή φωταγωγούς για πουλιά, φωλιές, σκίουρους και έντομα. Ελέγξτε αν υπάρχουν χαραμάδες στα ξύλα σκεπής, στους αεραγωγούς και στους φεγγίτες."]
["Καπνοδόχος","Καθαρίστε και ελέγξτε για φθορά τούβλων και κονιαμάτων. Ελέγξτε για διαρροές. Ελέγξτε για πουλιά, φωλιές, σκίουρους και έντομα."]
["Σωλήνες απορροής και υδρορροής","Καθαρίστε και ελέγξτε για διαρροές, κακή ευθυγράμμιση ή ζημιές."]
["Εξωτερικοί τοίχοι","Ελέγξτε για φθορά τούβλων και κονιαμάτων. Ελέγξτε το χώρισμα για ζημιές ή σήψη. Ελέγξτε τις βαμμένες επιφάνειες για αποκόλληση τμημάτων της βαφής."]
["Εξωτερικοί χώροι","Κλαδέψτε τους θάμνους γύρω από τους τοίχους. Αφαιρέστε κλαδιά ή υπολείμματα που ίσως προσελκύσουν έντομα (δεν πρέπει να υπάρχει ξύλο ή θάμνος σε απόσταση μικρότερη των 10 εκατοστών από το σπίτι σας). Διατηρήστε την κλίση του εδάφους."]
["Τσιμέντο και άσφαλτος","Ελέγξτε για ρωγμές ή φθορά. Σφραγίστε ξανά ή επισκευάστε, αν είναι απαραίτητο."]
["Σηπτικό σύστημα βόθρου","Εξετάστε το πεδίο αποστράγγισης του σηπτικού συστήματος για υπερχείλιση και δυσοσμία. Να αντλείται το περιεχόμενο της δεξαμενής ετησίως."]
["Έπιπλα για γκαζόν και αίθριο","Καθαρίστε και φυλάξτε ή σκεπάστε με υλικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες."]
["Άνοιξη",null,"Ημερομηνία τελευταίας συντήρησης"]
["Υδραυλικά"]
["Θερμοσίφωνας","Αδειάστε το ζεστό νερό για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα."]
["Εσωτερικό"]
["Σοφίτα","Εξετάστε για διαρροές. Ελέγξτε τη μόνωση και αφαιρέστε ή προσθέστε μονωτικό υλικό, αν είναι απαραίτητο. Ελέγξτε για την παρουσία πουλιών, σκίουρων, ρακούν κ.λπ. Ελέγξτε για σωστό εξαερισμό."]
["Επιφάνειες πάγκου","Εξετάστε για αποκόλληση σε νεροχύτες και επένδυση τοίχου Στεγανοποιήστε ξανά όπου απαιτείται."]
["Περιοχές επίστρωσης με πλακάκια","Εξετάστε για ρευστοκονίαμα ή υλικό στεγανοποίησης που δεν είναι σταθερό ή που λείπει. Τοποθετήστε ξανά το ρευστοκονίαμα ή το υλικό στεγανοποίησης, αν είναι απαραίτητο."]
["Παραπέτασμα ντουζιέρας/μπανιέρας","Ελέγξτε για σωστή προσαρμογή. Ρυθμίστε το, αν είναι απαραίτητο. Εξετάστε τη στεγανοποίηση και την επαναστεγανοποίηση, αν είναι απαραίτητο."]
["Μονωτικά υλικά έναντι του ψύχους","Ελέγξτε τη στεγανοποίηση γύρω από παράθυρα και πόρτες. Ελέγξτε τις σήτες σε παράθυρα και πόρτες. Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε τα, αν είναι απαραίτητο."]
["Ηλεκτρικά και συσκευές"]
["Σύστημα θέρμανσης και ψύξης","Γενική εξέταση καυστήρα: Εξετάστε για σκουριά, διαβάθμιση στον εναλλάκτη θερμότητας και για σωστό χρώμα φλόγας. Παρατηρήστε παράξενους ήχους ή μυρωδιές και ελέγξτε την κατάσταση εξαερισμού. Αφαιρέστε υπολείμματα γύρω από μονάδες."]
["Ασφάλειες ","Ενεργοποιήστε."]
["Ψυγείο","Καθαρίστε τη σχάρα."]
["Εξωτερικό"]
["Ξύλινες βεράντες","Τρίψτε τις περιοχές με μούχλα και χρησιμοποιήστε ένα υλικό για τις κηλίδες νερού, τη μούχλα και τους μύκητες."]
["Σκεπή","Καθαρίστε. Ελέγξτε για διαρροές. Ελέγξτε για καταστραμμένες και χαλαρές πλάκες στέγης ή για πλάκες που λείπουν. Ελέγξτε αεραγωγούς ή φωταγωγούς για πουλιά, φωλιές, σκίουρους και έντομα. Ελέγξτε αν υπάρχουν χαραμάδες στα ξύλα σκεπής, στους αεραγωγούς και στους φεγγίτες.."]
["Καπνοδόχος","Καθαρίστε και ελέγξτε για φθορά τούβλων και κονιαμάτων. Ελέγξτε για διαρροές. Ελέγξτε για πουλιά, φωλιές, σκίουρους και έντομα."]
["Σωλήνες απορροής και υδρορροής","Καθαρίστε και ελέγξτε για διαρροές, κακή ευθυγράμμιση ή ζημιές."]
["Παράθυρα","Καθαρίστε."]
["Εξωτερικοί τοίχοι","Ελέγξτε για φθορά τούβλων και κονιαμάτων. Ελέγξτε το χώρισμα για ζημιές ή σήψη. Ελέγξτε τις βαμμένες επιφάνειες για αποκόλληση τμημάτων της βαφής."]
["Εξωτερικοί χώροι","Κλαδέψτε τους θάμνους γύρω από τους τοίχους. Αφαιρέστε κλαδιά ή υπολείμματα που ίσως προσελκύσουν έντομα (δεν πρέπει να υπάρχει ξύλο ή θάμνος σε απόσταση μικρότερη των 10 εκατοστών από το σπίτι σας). Διατηρήστε τη διαβάθμιση."]
["Τσιμέντο και άσφαλτος","Ελέγξτε για ρωγμές ή φθορά. Σφραγίστε ξανά ή επισκευάστε, αν είναι απαραίτητο."]