{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["NEGYEDÉVES","ŐSZ","TAVASZ"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"NEGYEDÉVES","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"OTTHONI KARBANTARTÁS ÜTEMEZÉSE"]
[null,"NEGYEDÉVES",null,null,"Legutóbb elvégezve"]
[null,"Kategória","Tevékenység","Leírás","1. dátum","2. dátum","3. dátum"]
[null,"Vízvezeték-szerelés","Csapok és zuhanyfejek","Benti és kinti csapok ellenőrzése. Szellőzők tisztítása. Szükség esetén tömítőgyűrűk cseréje."]
[null,"Belső","Faszekrények és felületkezelés","Faápoló szer használata."]
[null,"Villanyszerelés és berendezések javítása","Földelt aljzatok","Megfelelő működés ellenőrzése."]
[null,"Külső ","Kertgondozás","Lefolyó ellenőrzése. "]
[null,"Belső","Belső ajtók","Zsanérok olajozása."]

{"sheet":"ŐSZ","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"ŐSZ",null,null,"Legutóbb elvégezve"]
[null,"Kategória","Tevékenység","Leírás","1. dátum","2. dátum","3. dátum"]
[null,"Vízvezeték-szerelés","Elzárószelepek szerelése","Megfelelő működés ellenőrzése."]
[null,"Belső","Munkalapok","Rések keresése a mosogatónál és a visszafolyó csőnél. Szükség esetén újratömítés."]
[null,"Villanyszerelés és berendezések javítása","Fűtésrendszer","Fűtésrendszer és hőszivattyú szervizelése."]
[null,"Külső ","Tető","Szivárgás ellenőrzése. Sérült, kilazult vagy hiányzó zsindelyek keresése. Szellőzők és zsaluk ellenőrzése (madarak, fészkek, mókusok, rovarok). Borítás ellenőrzése a kémények, szellőzők és tetőablakok körül."]
[null,"Belső","Munkalapok","Rések keresése a mosogatónál és a visszafolyó csőnél. Szükség esetén újratömítés."]

{"sheet":"TAVASZ","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"TAVASZ",null,null,"Legutóbb elvégezve"]
[null,"Kategória","Tevékenység","Leírás","1. dátum","2. dátum","3. dátum"]
[null,"Belső","Padlás","Szivárgásnyomok ellenőrzése. Szigetelés ellenőrzése, szükség szerinti javítása. Madarak, mókusok, más rágcsálók stb. nyomainak ellenőrzése. Megfelelő szellőzés ellenőrzése."]
[null,"Vízvezeték-szerelés","Vízmelegítő","A felgyűlt üledék eltávolítása a melegvíz kieresztésével."]
[null,"Villanyszerelés és berendezések javítása","Fűtés- és hűtésrendszer","Kazán általános vizsgálata: Rozsda, kazánkő ellenőrzése a hőcserélőn, a láng színének ellenőrzése; szokatlan hangok vagy szagok megfigyelése; a szellőző állapotának ellenőrzése. Törmelék eltávolítása az egységek körül."]
[null,"Belső","Zuhanyzóajtók/kádszegélyek","Megfelelő méret ellenőrzése, szükség esetén módosítása. Tömítés ellenőrzése, szükség esetén újratömítés."]
[null,"Külső ","Deszkaburkolat","Penészes területek kezelése, vízfoltok, penész és gomba elleni védelem."]