{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Kopšanas un remonta grafiks"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Kopšanas un remonta grafiks","index":0,"n_rows":79,"n_cols":3,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[2,2,2,5],[29,2,29,5],[57,2,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Mājas kopšanas un remontdarbu grafiks"]
["Šis ir sākuma saraksts; jūs varat tam pievienot vai dzēst no tā vienumus, iespraužot vai dzēšot šajā darblapā rindas."]
["Reizi ceturksnī",null,"Datums, kad pēdējoreiz veikti darbi"]
["Santehniskie darbi"]
["Krāni un dušas galviņas","Pārbaudiet, vai krāniem iekštelpās un ārā nav sūces. Iztīriet aeratorus. Nomainiet starplikas, ja nepieciešams."]
["Kanalizācijas caurules","Iztīriet ar dzeramo sodu. Ielejiet ūdeni neizmantotās caurulēs."]
["Caurules","Pārbaudiet, vai redzamajās caurulēs nav sūču."]
["Virtuves un vannas istabas skapīši","Pārbaudiet zem skapīšiem un ap tiem, vai nav sūces."]
["Tualetes","Pārbaudiet uz noturību un sūcēm."]
["Ūdenssildītājs","Pārbaudiet ap ūdenssildītāju, vai nav sūces. Ja ūdens ir ciets, izlejiet 5-10 litrus ūdens."]
["Iekštelpas"]
["Koka skapīši un dekora elementi","Izmantojiet aizsarglīdzekli koka virsmām."]
["Iekšējās durvis","Ieeļļojiet eņģes."]
["Garāžas durvis","Ieeļļojiet aparatūru. Pārbaudiet, vai nav vaļīgi mehānismi."]
["Logu un durvju profili","Pārbaudiet, vai ir atvērti drenāžas caurumi. Iztīriet netīrumus un putekļus. Ieeļļojiet veltnīšus un aizkritņus."]
["Pagrabs vai puspagrabs","Pārbaudiet, vai nav plaisu vai mitruma vai sūču pazīmju. Pārbaudiet, vai nekas neliecina par termītiem vai citiem kokgraužiem."]
["Keramiskās flīzes","Pārbaudiet un notīriet javu."]
["Elektriskās un citas ierīces"]
["Apsildes un dzesēšanas sistēmas","Ja nepieciešams, notīriet vai nomainiet filtrus."]
["Virtuves sūcējventilators","Izņemiet un notīriet filtru. Notīriet uzkrājušos eļļas nogulsnējumus no ventilatora apvalka."]
["Ledusskapis","Notīriet putekļus no virsmas. Notīriet ledusskapja drenāžas paplāti. Ja nepieciešams, iztīriet un atkausējiet saldētavu."]
["Trauku mazgājamā mašīna","Pārbaudiet, vai nav sūču."]
["Elektroinstalācija, vadi un rozetes","Pārbaudiet, vai nav nolietots vai bojāts. Ja nepieciešams, nomainiet."]
["Dūmu detektors","Pārbaudiet, vai darbojas pareizi un, ja nepieciešams, nomainiet baterijas."]
["Zemesslēguma rozetes","Pārbaudiet, vai pareizi darbojas."]
["Ārpuse"]
["Pamati","Apskatiet redzamās vietas, dūmvadus un cauruļvadus, vai tajos nav plaisu, sūču vai nosprostojumu."]
["Apkārtne","Pārbaudiet, vai ir pienācīga drenāža. "]
["Betons un asfalts","Notīriet eļļu un smērvielas."]
["Rudenī",null,"Datums, kad pēdējoreiz veikti darbi"]
["Santehniskie darbi"]
["Kanalizācijas slēgvārsti","Apskatiet, vai tie darbojas pareizi."]
["Ārējie krāni","Iztukšojiet."]
["Ūdenssildītājs","Izlaidiet karsto ūdeni, lai atbrīvotos no uzkrātajiem nogulsnējumiem."]
["Krānu aeratori.","Pārbaudiet, vai ūdens plūst pareizi. Ja ūdens spiediens ir samazināts, iztīriet aeratora sietu. Iespējams, ka pirmo divu mēnešu laikā krānu aeratorus būs jātīra biežāk."]
["Iekštelpas"]
["Bēniņi","Pārbaudiet, vai nekur nav sūces. Pārbaudiet izolāciju, un, ja nepieciešams, veiciet izmaiņas. Pārbaudiet, vai nekas neliecina, ka šeit nomitinājušies putni, vāveres, jenoti, utt."]
["Virtuves darba virsmas","Apskatiet, vai izlietne un priekšplātne neatdalās. Aizziediet ar tepi, kur nepieciešams."]
["Flīzētās virsmas","Apskatiet, vai nav vaļīga vai izbirusi java vai noblīvējums. Aizjavojiet vai aizziediet ar tepi, ja nepieciešams."]
["Dušas kabīnes durvis/vannas korpuss","Apskatiet, vai ir pareizs novietojums. Ja nepieciešams, savediet kārtībā. Apskatiet noblīvējumu un, ja nepieciešams, aizziediet ar tepi."]
["Hermetizējošās starplikas","Pārbaudiet noblīvējumu logiem un durvīm. Pārbaudiet logu un durvju pretmoskītu tīklus. Pielabojiet vai nomainiet, ja nepieciešams."]
["Vairākdaļu garāžas durvis","Adjust the travel and tension."]
["Kamīns","Apskatiet dūmvadus. Ja nepieciešams, iztīriet. Apskatiet kamīna ķieģeļus un kaļķu javu, vai tajos nav plaisu vai bojājumu. "]
["Elektriskās un citas ierīces"]
["Apsildes sistēma","Veiciet apsildes sistēmas un siltumsūkņa tehnisko apkopi."]
["Dzesēšanas sistēma","Iztīriet no sistēmas būvgružus un izskalojiet ar dārza šļūteni. Noņemiet logu gaisa kondicionētāju vai aizsargājiet to ar izturīgu pārsegu. Ja nepieciešams, iztīriet un nomainiet filtrus."]
["Ledusskapja spirāles","Notīriet."]
["Viegli uzliesmojošas ierīces","Apskatiet un veiciet tehnisko apkopi, ja nepieciešams."]
["Ārpuse"]
["Jumts","Pārbaudiet, vai nav sūces. Pārbaudiet, vai nav bojātu, vaļīgu vai trūkstošu jumta skaidas. Pārbaudiet ventilācijas ejās un atverēs, vai tajās nav putnu, ligzdu, vāveru un kukaiņu. hidroizolāciju ap dūmvadiem, ventilācijas ejām un jumta logiem."]
["Skurstenis","Iztīriet un pārbaudiet, vai nav nolietojušies ķieģeļi un kaļķu java. Pārbaudiet, vai nav sūču. Pārbaudiet, vai skurstenī nav putnu, ligzdu, vāveru vai kukaiņu."]
["Notekcaurules","Iztīriet un pārbaudiet, vai nav sūču un bojājumu, kā arī, vai caurules ir pareizi savietotas."]
["Ārsienas","Pārbaudiet, vai nav nolietojušies ķieģeļi un kaļķu java. Pārbaudiet, vai nav bojāts vai sapuvis dēļu apšuvums. Pārbaudiet, vai nav atslāņojušās krāsotās virsmas."]
["Apkārtne","Apcērpiet krūmājus pie sienām. Nozāģējiet zarus vai novāciet satrūdējušus zarus, kas var pievilkt kukaiņus (krūmāji vai koki nedrīkst būt tuvāk par 8 cm no jūsu mājas). Uzturiet grunts plānošanu."]
["Betons un asfalts","Pārbaudiet, vai nav plaisu vai nolietojuma. Ja nepieciešams, nomainiet segumu vai veiciet remontu."]
["Septiskā sistēma","Apskatiet, vai septiskās sistēmas noteka nav pārplūdusi un neizdala smaku. Izsūknējiet tvertni reizi gadā."]
["Zāliens un iekšpagalma mēbeles","Notīriet un noglabājiet vai apsedziet ar izturīgu materiālu."]
["Pavasarī",null,"Datums, kad pēdējoreiz veikti darbi"]
["Santehniskie darbi"]
["Ūdenssildītājs","Izlaidiet karsto ūdeni, lai atbrīvotos no uzkrātajiem nogulsnējumiem."]
["Iekštelpas"]
["Bēniņi","Pārbaudiet, vai nekur nav sūces. Pārbaudiet izolāciju, un, ja nepieciešams, veiciet izmaiņas. Pārbaudiet, vai nekas neliecina, ka šeit nomitinājušies putni, vāveres, jenoti, utt."]
["Virtuves darba virsmas","Apskatiet, vai izlietne un priekšplātne neatdalās. Aizziediet ar tepi, kur nepieciešams."]
["Flīzētās virsmas","Apskatiet, vai nav vaļīga vai izbirusi java vai noblīvējums. Aizjavojiet vai aizziediet ar tepi, ja nepieciešams."]
["Dušas kabīnes durvis/vannas korpuss","Apskatiet, vai ir pareizs novietojums. Ja nepieciešams, savediet kārtībā. Apskatiet noblīvējumu un, ja nepieciešams, aizziediet ar tepi."]
["Hermetizējošās starplikas","Pārbaudiet noblīvējumu logiem un durvīm. Pārbaudiet logu un durvju pretmoskītu tīklus. Pielabojiet vai nomainiet, ja nepieciešams."]
["Elektriskās un citas ierīces"]
["Apsildes un dzesēšanas sistēma","Vispārēja kurtuves apskate: apskatiet rūsu, kas uzkrājusies uz siltummaiņa, un liesmas krāsu; pievērsiet uzmanību neparastām skaņām vai smaržai; pārbaudiet vēdināšanas stāvokli. Novāciet gružus, ja tie uzkrājušies ap tehniku."]
["Slēgiekārtas ","Izmantojiet."]
["Ledusskapis","Notīriet spirāles."]
["Ārpuse"]
["Ārējās platformas","Noberziet ar pelējumu klāto virsmu un apstrādājiet virsmu, uz kuras ir ūdens traipi, pelējums vai piepes."]
["Jumts","Notīriet. Pārbaudiet, vai nav sūces. Pārbaudiet, vai nav bojātu, vaļīgu vai trūkstošu jumta skaidas. Pārbaudiet ventilācijas ejās un atverēs, vai tajās nav putnu, ligzdu, vāveru un kukaiņu. hidroizolāciju ap dūmvadiem, ventilācijas ejām un jumta logiem."]
["Skurstenis","Iztīriet un pārbaudiet, vai nav nolietojušies ķieģeļi un kaļķu java. Pārbaudiet, vai nav sūču. Pārbaudiet, vai skurstenī nav putnu, ligzdu, vāveru vai kukaiņu."]
["Notekcaurules","Iztīriet un pārbaudiet, vai nav sūču un bojājumu, kā arī, vai caurules ir pareizi savietotas."]
["Logi","Notīriet."]
["Ārsienas","Pārbaudiet, vai nav nolietojušies ķieģeļi un kaļķu java. Pārbaudiet, vai nav bojāts vai sapuvis dēļu apšuvums. Pārbaudiet, vai nav atslāņojušās krāsotās virsmas."]
["Apkārtne","Apcērpiet krūmājus pie sienām. Nozāģējiet zarus vai novāciet satrūdējušus zarus, kas var pievilkt kukaiņus (krūmāji vai koki nedrīkst būt tuvāk par 8 cm no jūsu mājas). Uzturiet grunts plānošanu."]
["Betons un asfalts","Pārbaudiet, vai nav plaisu vai nolietojuma. Ja nepieciešams, nomainiet segumu vai veiciet remontu."]