{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["KVARTALSVIS","HØST","VÅR"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"KVARTALSVIS","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HJEMMET"]
[null,"KVARTALSVIS",null,null,"Dato for sist utført"]
[null,"Kategori","Aktivitet","Beskrivelse","Dato 1","Dato 2","Dato 3"]
[null,"Røropplegg","Kraner og dusjhoder","Kontrollere kraner inne og ute. Se etter lekkasje. Rense ventiler. Erstatte pakninger ved behov."]
[null,"Innendørs","Treskap og lister","Påføre trebeskyttelse."]
[null,"Elektrisk opplegg og apparater","Stikkontakter med jordfeilbryter","Teste funksjon."]
[null,"Utendørs","Landskapsarbeid","Sjekke avløp. "]
[null,"Innendørs","Dører inne","Smøre hengsler."]

{"sheet":"HØST","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"HØST",null,null,"Dato for sist utført"]
[null,"Kategori","Aktivitet","Beskrivelse","Dato 1","Dato 2","Dato 3"]
[null,"Røropplegg","Avstengningskraner for røropplegg","Undersøk funksjon."]
[null,"Innendørs","Benkeplater","Se etter gliper ved vasker og spruteplater. Tette der det trengs."]
[null,"Elektrisk opplegg og apparater","Varmeanlegg","Service på varmeanlegg og varmepumpe."]
[null,"Utendørs","Tak","Se etter lekkasjer. Se etter skadede, løse eller manglende takspon. Kontroller ventiler og persienner. Se etter fugler, reir, ekorn og insekter. Kontroller beslag rundt piper, ventiler og takvinduer. Se etter lekkasjer."]
[null,"Innendørs","Benkeplater","Se etter gliper ved vasker og spruteplater. Tette der det trengs."]

{"sheet":"VÅR","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"VÅR",null,null,"Dato for sist utført"]
[null,"Kategori","Aktivitet","Beskrivelse","Dato 1","Dato 2","Dato 3"]
[null,"Innendørs","Loft","Undersøke etter tegn til lekkasje. Kontrollere isolasjon og fjerne eller legge til om nødvendig. Se etter tegn til fugler, ekorn og så videre. Sjekke ventilasjon."]
[null,"Røropplegg","Varmtvannsbereder","Tøm av varmt vann for å fjerne oppsamlet grums."]
[null,"Elektrisk opplegg og apparater","Varme- og kjøleanlegg","Generell ovnundersøkelse: Se etter rust, belegg på varmeveksler og riktig flammefarge. Vær oppmerksom på rare lyder eller lukter, og sjekk ventiler. Fjern rester rundt enhetene."]
[null,"Innendørs","Dusjdører/badekarrammer","Undersøk tilpassing. Juster om nødvendig. Kontroller tetninger, og tett på nytt om nødvendig."]
[null,"Utendørs","Terrasser","Skrubb områder med mugg, og behandle mot vannflekker, mugg og sopp."]