{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["TRIMESTRAL","OUTONO","PRIMAVERA"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"TRIMESTRAL","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"AGENDA DE MANUTENÇÃO DA CASA"]
[null,"TRIMESTRAL",null,null,"Data da última tarefa"]
[null,"Categoria","Atividade","Descrição","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Canalização","Torneiras e cabeças de chuveiro","Verificar se existem fugas nas torneiras interiores e exteriores. Limpar gaseificadores. Substituir anilhas (caso seja necessário)."]
[null,"Interiores","Armários de madeira e arranjos","Aplicar um protetor para madeira."]
[null,"Eletricidade e Eletrodomésticos","Tomadas","Testar o bom funcionamento."]
[null,"Exteriores","Jardim","Verificar a drenagem. "]
[null,"Interiores","Portas interiores","Lubrificar as dobradiças."]

{"sheet":"OUTONO","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"OUTONO",null,null,"Data da última tarefa"]
[null,"Categoria","Atividade","Descrição","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Canalização","Válvulas de retenção de canalização","Inspecionar o bom funcionamento."]
[null,"Interiores","Balcões","Inspecionar as divisões do lava-loiça e o revestimento dos móveis. Calafetar nas zonas necessárias."]
[null,"Eletricidade e Eletrodomésticos","Sistema de aquecimento","Manutenção do sistema de aquecimento e bomba de calor."]
[null,"Exteriores","Telhado","Verificar se existem fugas. Verificar se existem telhas danificadas, soltas ou em falta. Verificar se existem pássaros, ninhos, animais ou insetos nas ventilações e na claraboia. Verificar se existem fugas na claraboia, nas ventilações ou nas telhas."]
[null,"Interiores","Balcões","Inspecionar as divisões do lava-loiça e o revestimento dos móveis. Calafetar nas zonas necessárias."]

{"sheet":"PRIMAVERA","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"PRIMAVERA",null,null,"Data da última tarefa"]
[null,"Categoria","Atividade","Descrição","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Interiores","Sótão","Verificar se existem fugas. Verificar o isolamento e remover ou adicionar conforme necessário. Verificar se existem pássaros, animais, etc. Verificar a ventilação."]
[null,"Canalização","Aquecimento de água","Limpar com jatos de água quente para remover os depósitos acumulados."]
[null,"Eletricidade e Eletrodomésticos","Sistema de aquecimento e refrigeração","Examinar o forno: verificar se existe ferrugem, limpar o permutador de calor e verificar se as chamas têm uma cor normal; verificar se existem sons ou cheiros estranhos; verificar a condição da ventilação. Remover detritos das unidades."]
[null,"Interiores","Isolamento da base/portas do duche","Verificar se está tudo bem ajustado. Ajustar (caso seja necessário). Verificar a calafetagem e calafetar novamente (caso seja necessário)."]
[null,"Exteriores","Terraços","Limpar as áreas com humidade, manchas de água e fungos."]