{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["КОЖНОГО КВАРТАЛУ","ОСІНЬ","ВЕСНА"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"КОЖНОГО КВАРТАЛУ","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"ПЛАН ДОГЛЯДУ ЗА ДОМОМ"]
[null,"КОЖНОГО КВАРТАЛУ",null,null,"Дата останнього виконання"]
[null,"Категорія","Завдання","Опис","Дата 1","Дата 2","Дата 3"]
[null,"Сантехніка","Крани та головки душу","Перевірка зовнішніх і внутрішніх кранів. Очищення аераційних систем. Заміна шайб (за потреби)"]
[null,"Інтер’єр","Монтаж і обробка дерев’яних шаф","Обробка дерева."]
[null,"Електрика та побутові прилади","Розетки","Перевірка справності."]
[null,"Екстер’єр","Ландшафт","Перевірка дренажної системи. "]
[null,"Інтер’єр","Внутрішні двері","Змазка петель."]

{"sheet":"ОСІНЬ","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"ОСІНЬ",null,null,"Дата останнього виконання"]
[null,"Категорія","Завдання","Опис","Дата 1","Дата 2","Дата 3"]
[null,"Сантехніка","Сантехнічні запірні клапани","Перевірка справності."]
[null,"Інтер’єр","Стільниця","Перевірка швів між раковиною та стінкою. За потреби герметизація."]
[null,"Електрика та побутові прилади","Система опалення","Перевірка системи опалення та теплового насоса."]
[null,"Екстер’єр","Дах","Перевірка на наявність протікання Перевірка черепиці (пошкодженої, ненадійно встановленої або відсутньої). Перевірка вентиляційних отворів і решіток на наявність птахів, гнізд і комах. Перевірка димоходу, вентиляційних отворів і вікон на даху."]
[null,"Інтер’єр","Стільниця","Перевірка швів між раковиною та стінкою. За потреби герметизація."]

{"sheet":"ВЕСНА","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"ВЕСНА",null,null,"Дата останнього виконання"]
[null,"Категорія","Завдання","Опис","Дата 1","Дата 2","Дата 3"]
[null,"Інтер’єр","Горище","Перевірка на наявність протікання. Перевірка теплоізоляції, утеплення дому або заміна матеріалу. Перевірка наявності птахів, комах тощо. Перевірка вентиляції."]
[null,"Сантехніка","Водонагрівач","Злиття гарячої води (видалення накопиченого осаду)."]
[null,"Електрика та побутові прилади","Система опалення та охолодження","Ретельна перевірка печі: пошук іржі, регулювання теплообмінника, перевірка кольору полум’я, стану вентиляції, дивних звуків і запахів. Очищення компонентів."]
[null,"Інтер’єр","Душові двері / корпус душової кабіни","Перевірка встановлення. За потреби регулювання. Перевірка швів і за потреби герметизація."]
[null,"Екстер’єр","Балкон","Видалення цвілі, перевірка наявності плям від води, цвілі та грибка."]